Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > Środki ostrożności > Akumulatory

## Akumulatory

Informacje dotyczące akumulatorów
Informacje o pozostałej energii akumulatora
Akumulatory, które można i których nie należy używać z aparatem
Informacje dotyczące akumulatorów alkalicznych (w zestawie) / tlenkowo-niklowych (sprzedawane oddzielnie)
Informacje na temat akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie)

### Informacje dotyczące akumulatorów

- Należy unikać nieostrożnej obsługi, demontażu, modyfikowania, wstrząsów lub uderzeń, takich jak przygniecenie, upuszczenie lub przydepnięcie.

- Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora.

- Nie wolno łączyć ze sobą akumulatora używanego i nowego bądź różnych typów akumulatorów.

- Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas lub po kiedy baterie rozładują się, należy je wyjąć.

### Informacje o pozostałej energii akumulatora

A: wysoka
B: niska

- Na ekranie LCD pojawi się wskaźnik pozostałej mocy.

- Pojawienie się poprawnego wskazania pozostałej mocy może potrwać około minuty.

- W pewnych okolicznościach wskaźnik pozostałej mocy może pokazywać błędne wartości.

- Jeśli opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.] i jeśli aparat będzie włączony i bezczynny przez pewien czas, ekran LCD pociemnieje, a następnie aparat wyłączy się automatycznie (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

### Akumulatory, które można i których nie należy używać z aparatem

W poniższej tabeli wskazuje akumulator, którego można użyć, a akumulator, którego użyć nie można.

Typ akumulatora | W zestawie | Obsługiwany | Możliwość ładowania
Akumulatory alkaliczne LR6 (rozmiar AA)* |  |  |
HR 15/51: akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe HR6 (rozmiar AA)* |  |  |
Akumulatory tlenowo-niklowe ZR6 (rozmiar AA)* |  |  |
Akumulatory litowe |  |  |
Akumulatory manganowe |  |  |
Akumulatory Ni-Cd |  |  |

* Przed użyciem akumulatorów należy przeczytać następujące uwagi dla każdego typu akumulatora.
W przypadku akumulatorów nieobsługiwanych nie można zagwarantować wydajności pracy, jeśli w związku z pracą takiego akumulatora wystąpi spadek napięcia czy inny problem.

### Informacje dotyczące akumulatorów alkalicznych (w zestawie) / tlenkowo-niklowych (sprzedawane oddzielnie)

- Akumulatorów alkalicznych / tlenkowo-niklowych nie można ładować.

- W porównaniu z akumulatorami niklowo-metalowo-wodorkowymi, akumulatory alkaliczne / tlenkowo-niklowe mają znacznie krótszą żywotność. Z tego powodu może dojść do wyłączenia zasilania nawet wówczas, kiedy wskaźnik pozostałej mocy pokazuje wystarczający poziom naładowania.

- Wydajność akumulatorów różni się znacznie w zależności od ich producenta i typu, w niektórych przypadkach ich żywotność może być wyjątkowo krótka. Sprawdza się to szczególnie w niskich temperaturach, a po spadku temperatury poniżej 5°C fotografowanie może w ogóle nie być możliwe.

- Nie wolno łączyć nowych akumulatorów ze starymi.

- Wskaźnik pozostałej mocy może nie pokazywać prawidłowych informacji w przypadku korzystania z akumulatorów alkalicznych / tlenkowo-niklowych.

- W związku z charakterystyką akumulatorów alkalicznych / tlenkowo-niklowych występuje duża różnica między dostępnym czasem fotografowania i dostępnym czasem odtwarzania. Z tego powodu aparat może się wyłączyć z wysuniętym obiektywem, jeśli nastąpi przełączenie w inny tryb. W takim przypadku należy wymienić akumulatory na nowe. Używanie akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych pozwala na wydłużenie czasu fotografowania.

### Informacje na temat akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie)

- Nie wolno zrywać zewnętrznych uszczelek ani uszkadzać akumulatorów. Nie wolno używać akumulatorów, z których częściowo lub całkowicie usunięto uszczelki ani akumulatorów w jakikolwiek sposób rozciętych. Może to doprowadzić do wycieku, eksplozji lub nagrzania się akumulatora, a w następstwie do poparzeń lub obrażeń ciała. Może to spowodować uszkodzenie ładowarki.

- Nie należy przenosić ani przechowywać akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych razem z przedmiotami metalowymi. Przedmioty metalowe mogą doprowadzić do zwarcia końcówek + i –, a w następstwie do podgrzania lub pożaru.

- Jeśli bieguny akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych są zabrudzone, ładowanie może nie odbywać się prawidłowo. Należy je wytrzeć suchą szmatka itp.

- Zupełnie nowe lub nie używane przez dłuższy czas akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe mogą nie naładować się całkowicie. Jest to typowe dla tego typu akumulatorów i nie oznacza awarii. W takim przypadku należy je kilkakrotnie rozładować do końca. Później ładowanie powinno rozwiązać problem.

- W przypadku naładowania akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych przed ich całkowitym rozładowaniem, ostrzeżenie o niskim stanie akumulatora może pojawić się wcześniej. Jest to tzw. „efekt pamięci”*. Jeśli do tego dojdzie, należy naładować akumulatory dopiero po ich całkowitym rozładowaniu.

* „Efekt pamięci” – sytuacja, w której pojemność akumulatora zostaje czasowo obniżona.

- Aby całkowicie rozładować akumulatory, należy przejść w aparacie do trybu prezentacji odtwarzania zdjęć i pozostawić do całkowitego rozładowania akumulatorów.

- Nie wolno łączyć nowych akumulatorów z używanymi.

- Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.

Powrót do początku