Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перед використанням > Назви елементів і список піктограм, які відображаються на екрані > Список піктограм, які відображаються на екрані

## Список піктограм, які відображаються на екрані

Список піктограм у режимі зйомки
Список піктограм у режимі перегляду
Піктограми, що відображаються на екрані, вказують на стан фотоапарата.
Можна налаштувати параметри відображення за допомогою кнопки DISP (Налашт. відображ. екрана) на кнопці керування.

### Список піктограм у режимі зйомки

Піктограма | Пояснення
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Розмір зображення
| Вибір сцени
| Режим зйомки (інтелектуальне авторегулювання, aвто згідно з програмою, панорамна зйомка, режим відеозйомки)
| Піктограма розпізнавання сцени
| Баланс білого
| Режим вимірювання
| SteadyShot
| Попередження про тремтіння
| DRO
| Індикатор чутливості розпізнавання посмішки
1.4 | Масштабування

Піктограма | Пояснення
| Блокування AE/AF
ISO400 | Значення ISO
125 | Витримка
F2.8 | Значення діафрагми
+2.0EV | Значення експозиції
| Індикатор рамки шукача діапазону автофокуса
ЗАПИС Очікув. | Запис відео/режим очікування (для відео)
0:12 | Час запису (хв.:с.)

Піктограма | Пояснення
| Папка запису
96 | Кількість зображень, яку можна записати
100Мін | Доступна тривалість зйомки
| Носій для запису інформації (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
| Режим спалаху
| Зменшення ефекту червоних очей
| Зарядження спалаху

Піктограма | Пояснення
| Автоспуск
| Розпізнавання обличчя
| Місце призначення
| Налаштування серійної зйомки
| Рамка шукача діапазону автофокуса
| Курсор-перехрестя точкового вимірювання

### Список піктограм у режимі перегляду

Піктограма | Пояснення
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Розмір зображення
| Захистити
| Замовлення друку (DPOF)
| Масштабування зображення, що відтворюється

Піктограма | Пояснення
101-0012 | Номер папки-файлу
2011 1 1 9:30 AM | Відображення дати та часу запису зображення

Піктограма | Пояснення
| Папка відтворення
12/12 | Номер зображення/кількість зображень, записаних у вибраній папці
| Носій для відтворення (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
| Перехід по папках
| Режим вимірювання
| Режим спалаху
| Баланс білого
ISO400 | Значення ISO

Піктограма | Пояснення
+2.0EV | Значення експозиції
500 | Витримка
F2.8 | Значення діафрагми
| Відтворення
| Рядок перебігу відтворення
00:00:12 | Лічильник
| Гучність

Нагору