Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Sicherheitsmaßnahmen / Info zu dieser Kamera > Sicherheitsmaßnahmen > Akkuladegerät (nur DSC-W620)

## Akkuladegerät (nur DSC-W620)

- Ausschließlich Akkus des Typs NP-BN (mitgeliefert) oder NP-BN1 (gesondert erhältlich) können im Akkuladegerät (mitgeliefert) geladen werden. Wenn Sie versuchen, andere als die angegebenen Akkus zu laden, können diese auslaufen, überhitzen oder explodieren und es besteht Verletzungsgefahr durch einen elektrischen Schlag oder Verbrennungen.

- Nehmen Sie den geladenen Akku aus dem Ladegerät heraus. Wenn Sie den geladenen Akku im Ladegerät lassen, kann sich die Akku-Lebensdauer verkürzen.

- Die Anzeige CHARGE des mitgelieferten Akkuladegeräts blinkt auf eine der folgenden Arten:

- Schnell blinkend: Die Anzeige schaltet sich in Intervallen von 0,15 Sekunden ein und aus.

- Langsam blinkend: Die Anzeige schaltet sich in Intervallen von 1,5 Sekunden ein und aus.

- Wenn die Anzeige CHARGE schnell blinkt, nehmen Sie den Akku, der gerade geladen wird, heraus und setzen denselben Akku wieder in das Akkuladegerät ein. Das erneute schnelle Blinken der Anzeige CHARGE kann bedeuten, dass am Akku ein Fehler vorliegt oder dass ein anderer Akku als der angegebene eingelegt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Akku dem angegebenen Typ entspricht. Wenn es sich um einen Akku des angegebenen Typs handelt, nehmen Sie den Akku heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen bzw. anderen, um zu prüfen, ob das Ladegerät einwandfrei funktioniert. Wenn das Ladegerät einwandfrei funktioniert, liegt möglicherweise ein Fehler am Akku vor.

- Wenn die Anzeige CHARGE langsam blinkt, zeigt dies an, dass das Akkuladegerät den Ladevorgang vorübergehend unterbrochen hat und sich im Bereitschaftsmodus befindet. Das Akkuladegerät unterbricht automatisch den Ladevorgang und schaltet in den Bereitschaftsmodus um, wenn die Temperatur außerhalb der empfohlenen Betriebstemperatur liegt. Wenn die Temperatur wieder innerhalb des zulässigen Bereichs liegt, setzt das Akkuladegerät den Ladevorgang fort und die Anzeige CHARGE leuchtet wieder. Wir empfehlen, den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C zu laden.

Zurück nach oben