Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > EV

## EV

Sie können die Belichtung manuell in 1/3-EV-Schritten auf einen Wert zwischen –2.0 EV und +2.0 EV einstellen.

1. MENU (EV) gewünschte EV-Einstellung

Anpassen der Belichtung für bessere Bilder
A: Überbelichtung (zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Unterbelichtung (zu wenig Licht)

- Wenn die Aufnahme überbelichtet ist, verringern Sie den [EV]-Wert.

- Wenn die Aufnahme unterbelichtet ist, erhöhen Sie den [EV]-Wert.

Hinweis

- Die Belichtung wird eventuell nicht richtig eingestellt, wenn die Aufnahme in sehr heller oder dunkler Umgebung erfolgt oder wenn Sie den Blitz benutzen.

Verwandtes Thema
MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben