Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä painamalla ohjauspainikkeesta DISP (Näytön asetus).

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun / Paristojen jäljellä oleva varaus
| Akun / Paristojen alhaisen varaustason varoitus
* | Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko * näkyy vain mallissa DSC-W620.
| Kuvatehoste
| Kamera-asetuksen valinta
| Kuvaustapa
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valkotasapaino
| Mittausmuoto
| SteadyShot
| Tärinävaroitus
| Värisävy
| Poimittu väri
| DRO
| Jatkuvan kuv. asetukset
| Pehmeä iho -tehoste
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4 | Zoomaussuhde

Näyttö | Selitys
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-numero
125 | Valotusaika
F3.2 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
KUVAUS Valmis | Videon tallennus / Videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)

Näyttö | Selitys
| Tallennuskansio
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
100Min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Salamavalotila
| Salama latautuu
| Punasilmäisyyden vähennys

Näyttö | Selitys
| Itselaukaisin
| Kirjoita päiväys
| Kasvontunnistus
| Päämäärä
| Ekotila
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun / Paristojen jäljellä oleva varaus
| Akun / Paristojen alhaisen varaustason varoitus
* | Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko * näkyy vain mallissa DSC-W620.
| Suojaa
| Kuvatilaus (DPOF)
| Toistozoomaus

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion ja tiedoston numero
2012 1 1 9:30 AM | Toistokuvan tallennuspäivä/-aika

Näyttö | Selitys
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero / Tietoalueelle tallennettujen kuvien määrä valitussa kansiossa
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Kansion vaihtaminen
| Mittausmuoto
| Salamavalotila
| Valkotasapaino
ISO400 | ISO-numero

Näyttö | Selitys
+2.0EV | Valotusarvo
500 | Valotusaika
F3.2 | Aukon arvo
| Ekotila
| Toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös