Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Varotoimia > Paristot (vain DSC-S5000)

## Paristot (vain DSC-S5000)

Akku/paristot
Akun jäljellä oleva varaus
Paristot, joita voit tai et voi käyttää kameran kanssa
Alkaliparistot (mukana) / Oxy Nickel Primary -paristo (myydään erikseen)
Nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen)

### Akku/paristot

- Vältä kovaa käsittelyä, purkamista, muokkaamista, fyysisiä iskuja tai törmäyksiä, kuten vasarointia, pudottamista tai päälle astumista.

- Älä käytä epämuodostunutta tai vahingoittunutta akkua/paristoa.

- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä äläkä sekoita paristotyyppejä keskenään.

- Poista paristot kamerasta, kun et käytä kameraa pitkiin aikoihin tai kun paristojen virta on loppunut.

### Akun jäljellä oleva varaus

A: Korkea
B: Matala

- Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin syttyy näytölle.

- Kestää noin minuutin, ennen kuin ilmaisin näyttää jäljellä olevan varauksen oikein.

- Varaustilan ilmaisin ei välttämättä näytä oikein kaikissa olosuhteissa.

- Kun [Ekotila]-asetuksena on [Normaali] tai [Maks.] etkä käytä kameraan tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, näyttö sammuu ja kamera katkaisee virran automaattisesti (automaattinen virrankatkaisutoiminto).

### Paristot, joita voit tai et voi käyttää kameran kanssa

Seuraavassa taulukossa osoittaa paristot, joita voidaan käyttää, kun taas osoittaa sellaiset, joita ei voida käyttää.

Pariston tyyppi | Mukana | Tuettu | Ladattava
LR6 (koko AA) alkaliparistot* |  |  |
HR15/51: HR6 (koko AA) nikkeli-metallihybridiparistot* |  |  |
ZR6 (koko AA) Oxy Nickel Primary -paristot* |  |  |
Litiumparistot |  |  |
Mangaaniparistot |  |  |
Ni-Cd-paristot |  |  |

* Ennen paristojen käyttöä, lue seuraavat eri paristotyyppejä koskevat varotoimet.
Paristoilla, joita ei tueta, ei voida taata suoritustehoa, jos pariston luonteen vuoksi jännite putoaa tai aiheutuu muita ongelmia.

### Alkaliparistot (mukana) / Oxy Nickel Primary -paristo (myydään erikseen)

- Alkaliparistoja / Oxy Nickel Primary -paristoja ei voida ladata.

- Alkaliparistoilla / Oxy Nickel Primary -paristoilla on lyhyempi käyttöikä kuin nikkelimetallihydridiparistoilla. Tämän vuoksi virta saattaa kytkeytyä pois päältä, vaikka jäljellä olevan virran ilmaisin näyttäisi riittävää jäljellä olevaa virtaa.

- Pariston suoritusteho riippuu paljon valmistajasta ja paristotyypistä ja joissakin tilanteissa pariston käyttöikä voi olla erittäin lyhyt. Tämä on totta erityisesti alhaisissa lämpötiloissa, etkä välttämättä pysty kuvaamaan lämpötiloissa, jotka ovat alle 5 °C.

- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja.

- Jäljellä olevan virran ilmaisin ei välttämättä näytä oikeita tietoja, kun käytät alkaliparistoja / Oxy Nickel Primary -paristoja.

- Alkaliparistojen / Oxy Nickel Primary -paristojen ominaisuuksien vuoksi kuvausajassa ja toistoajassa voi olla suuria eroja. Tämän vuoksi kamera saattaa sammua niin, että objektiivi on ulkona, kun käännät tilakytkintä. Vaihda tässä tilanteessa paristot uusiin. Nikkelimetallihydridiparistoilla voit kuvata pidempiä aikoja.

### Nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen)

- Älä kuori ulkoisia sinettejä tai vahingoita paristoja. Älä koskaan käytä paristoja, joiden kuoret ovat osittain tai kokonaan irrotettu, tai paristoja, jotka ovat millään tavalla haljenneet. Seurauksena voi olla pariston vuoto, räjähdys tai kuumeneminen, mikä voi aiheuttaa palovamman tai loukkaantumisen. Tämä saattavat aiheuttaa akkulaturin toimintahäiriön.

- Älä kanna tai säilytä nikkelimetallihydridiparistoja metalliesineiden kanssa. Metalliesineet saattavat oikosulkea plus (+)- ja miinus (–) -navat ja aiheuttaa kuumenemista tai tulipalon.

- Jos nikkelimetallihydridiparistojen navat ovat likaiset, akkuparistot eivät välttämättä lataudu oikein. Pyyhi ne kuivalla liinalla tai vastaavalla.

- Ostettaessa tai pitkän säilytyksen jälkeen nikkelimetallihydridiparistot eivät välttämättä ole täyteen latautuneita. Tämä on tyypillistä tälle paristotyypille eikä se ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, käytä paristot toistuvasti loppuun ja lataa ne täyteen, jolloin ongelman pitäisi korjautua.

- Jos lataat nikkelimetallihydridiparistot täyteen ennen kuin käytät latauksen loppuun kuluttamista, alhaisen varauksen varoitus voi tulla näkyviin oletettua aiemmin. Tätä kutsutaan muistivaikutukseksi*. Jos ongelma jatkuu, korjaa se lataamalla paristot vasta sen jälkeen, kun olet käyttänyt niiden virran loppuun.

* Muistivaikutus – tilanne jossa pariston kapasiteetti on väliaikaisesti alentunut.

- Voit käyttää paristot kokonaan loppuun asettamalla kameran kuvaesitystilaan ja jättää sen päälle, kunnes paristot kuluvat loppuun.

- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja.

- Älä altista paristoa/akkua vedelle. Paristo/akku ei ole vesitiivis.

Takaisin ylös