Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset > Ilmoitukset

## Ilmoitukset

Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.

- Akun / Paristojen varaus on vähissä.
  DSC-W620: Lataa akku välittömästi.
  DSC-S5000: Aseta uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (myydään erikseen).
  Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun / paristojen käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä riippuu akun / paristojen käyttöolosuhteista ja tyypistä.

Järjestelmävirhe. Kytke laite päälle uudestaan.

- Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.

Kamera ylikuumentunut. Anna sen jäähtyä (Vain DSC-W620)

- Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti, tai et ehkä voi tallentaa videoita. Jätä kamera viileään paikkaan, kunnes lämpötila laskee.

Sisäisen muistin virhe

- Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.

Aseta muistikortti paikalleen uudelleen.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

- Muistikortin liitinosa on likainen.

- Muistikortti on vaurioitunut.

Sopimaton muistikorttityyppi.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

Puskurin ylivirtaus. Kirjoitus mediaan ei loppunut ajoissa.

- Jos käytät muistikorttia, johon on tallennettu ja poistettu tietoja toistuvasti tai se on alustettu eri kameralla, tietojen kirjoitusnopeus voi olla liian hidas. Ota ensin varmuuskopio kortilla olevista tiedoista tietokoneelle ja alusta sitten kortti uudelleen ennen sen käyttöä. [Tietoja]

- Käytettävän muistikortin kirjoitusnopeus ei ole riittävä videotallennuksille. Seuraavia muistikortteja suositellaan käytettäväksi (DSC-W620):

- ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD-muistikortti (luokka 4 tai nopeampi)

- Käytettävän muistikortin kirjoitusnopeus ei ole riittävä videotallennuksille. Seuraavia muistikortteja suositellaan käytettäväksi (DSC-S5000):

- ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD-kortti (luokka 2 tai nopeampi)

Sisäistä muistia ei voi tunnistaa. Alusta ja käytä uudelleen.
Tätä muistikorttia ei voi tunnistaa. Alusta ja käytä uudelleen.

- Alusta tallennusväline uudelleen. [Tietoja]

Muistikortti on lukittu. Tarkista liuska.

- Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.

Muistikortti on vain lukua varten.

- Kamera ei pysty tallentamaan tai poistamaan kuvia muistikortille/-kortilta.

Ei kuvia

- Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

- Tähän muistikortin kansioon ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

Ei valokuvia

- Valittu kansio ei sisällä tiedostoa, joka voidaan toistaa kuvaesityksessä.

Löytyi tiedosto, jota ei tunnisteta

- Yritit poistaa kansion, joka sisältää tiedoston, jota ei voi toistaa tässä kamerassa. Poista tiedosto tietokoneella ja poista sitten kansio.

Kansiovirhe. Valittuun kansioon ei voi tallentaa. Valitse toinen kansio.

- Kansio, jolla on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa muistikortissa (esimerkiksi: 123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio [Tietoja] tai luo uusi kansio [Tietoja].

Ei voi luoda lisää kansioita

- Kansio, jonka nimen alussa on ”999”, on jo olemassa muistikortissa. Et voi luoda yhtään kansiota, jos näin on.

Kansio suojattu.

- Yritit poistaa kansion, joka on ”vain luku” -suojattu tietokoneella.

Tiedostoa ei voi näyttää

- Kuvan toistamisen aikana tapahtui virhe.
  Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.

Vain luku -kansio

- Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio. [Tietoja]

Tiedoston suojaus

- Poista suojaus. [Tietoja]

Kuvakoko yli rajoituksen

- Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi toistaa kameralla.

Korjattavia kasvoja ei löydy

- Kuvaa ei välttämättä voi parannella kuvan mukaan.

(Tärinävaroituksen ilmaisin)

- Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kytke kuvanvakautustoiminto tai tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.

Tämä muistikortti ei tue muotoa 1280x720.

- Videoiden tallennukseen on suositeltavaa käyttää vähintään 1 Gt:n muistikorttia.

Katkaise virta ja kytke taas päälle

- Objektiivi ei toimi oikein.

Enimmäismäärä kuvia on jo valittu.

- Enintään 100 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Useita kuvia] -toimintoa.

- Voit lisätä (Kuvatilaus) -merkkejä korkeintaan 999 tiedostoon.

Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta.

- Kameran käsittely- ja muita muokkaustoimintoja ei voi suorittaa kuvatiedostoissa, joita on käsitelty tietokoneessa tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.

Tallennustoiminto ei saatavana korkean sisäisen lämpötilan takia. (Vain DSC-W620)

- Kameran lämpötila on noussut. Et voi tallentaa kuvia, ennen kuin lämpötila on laskenut.

Tallennus pysäytettiin kameran kohonneen lämpötilan takia. (Vain DSC-W620)

- Tallennus on pysäytetty kohonneen lämpötilan vuoksi videon tallennuksen aikana. Odota, kunnes lämpötila on laskenut.

Takaisin ylös