Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Retardateur

## Retardateur

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

1. Appuyez sur (Retardateur) sur la touche de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité à l’aide de la touche de commande.

| (Désact) | Le retardateur n’est pas utilisé.
| (10 sec) | Règle le retardateur sur 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que le déclencheur s’active. Pour annuler, appuyez à nouveau sur .
| (2 sec) | Règle le retardateur sur 2 secondes.
| (Autoportrait une personne) | Règle le retardateur sur Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et le déclencheur s’active 2 secondes plus tard.
| (Autoportrait deux personnes)

Conseils pour éviter le flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « bougé de l’appareil » se produit.
Le bougé de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente, comme celles rencontrées en mode (Portrait de nuit) ou (Scène de nuit).
Pour éviter le flou, utilisez le retardateur avec un délai de 2 secondes et stabilisez l’appareil en tenant fermement les bras le long du corps après avoir enfoncé le déclencheur.

### Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Dirigez l’objectif vers vous de sorte que le nombre de visages spécifié apparaisse à l’écran et que le déclencheur s’active. Ne bougez pas l’appareil quand le bip a retenti.

- Vous pouvez aussi prendre une photo en appuyant sur le déclencheur au cours de cette opération.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles dans certains modes ENR
Haut