Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Réglag. prise d. v. en continu

## Réglag. prise d. v. en continu

Vous pouvez sélectionner Prise de vue unique ou Prise de vue en continu comme mode de prise de vue.

1. MENU (Réglag. prise d. v. en continu) le mode souhaité

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule photo.
| (Prise de vue en continu) | L’appareil prend jusqu’à 100 vues en continu lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.

Remarques

- [Flash] est réglé sur [Désactivé].

- Lors d’un enregistrement en continu avec le retardateur, jusqu’à 5 images sont enregistrées successivement, quel que soit la durée d’enfoncement du déclencheur.

- Selon le réglage de la taille d’image, l’intervalle d’enregistrement s’allonge.

- [Mise au P], [Bal blanc], et [EV] sont réglés pour la première image, puis appliqués aux autres.

- Quand la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

Rubrique connexe
Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR
Haut