Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Précautions > Batteries/piles (DSC-S5000 seulement)

## Batteries/piles (DSC-S5000 seulement)

A propos des batteries/des piles
A propos de la charge restante de la batterie/des piles
Batteries/piles compatibles et incompatibles avec votre appareil
A propos des piles alcalines (fournies) / batterie principale oxy-nickel (vendue séparément)
A propos des batteries nickel-métal hybride (vendues séparément)

### A propos des batteries/des piles

- Evitez toute manipulation brusque, tout démontage, toute modification, tout choc physique ou tout impact de la batterie/des piles. Ne heurtez pas la batterie/les piles, ne les laissez pas tomber et ne les piétinez pas.

- N’utilisez pas une batterie/pile déformée ou endommagée.

- Ne mélangez pas une batterie/pile usagée avec une batterie/pile neuve ou des types de batteries/piles différents.

- Retirez les batteries/piles de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas pendant des périodes prolongées ou lorsque les batteries/piles sont épuisées.

### A propos de la charge restante de la batterie/des piles

A : Elevée
B : Faible

- L’indicateur de charge restante apparaît sur l’écran.

- Il faut une minute environ pour que l’indicateur de charge restante correct apparaisse.

- L’indicateur de charge restante peut s’avérer incorrect dans certaines circonstances.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Mode éco] est réglé sur [Standard] ou [Max], l’écran s’assombrit, puis l’appareil se met automatiquement hors tension (fonction d’extinction automatique).

### Batteries/piles compatibles et incompatibles avec votre appareil

Dans le tableau ci-dessous, indique que la batterie/pile est compatible alors que indique que la batterie/pile n’est pas compatible.

Type de batterie/pile | Fournie | Prise en charge | Rechargeable
Piles alcalines LR6 (taille AA)* |  |  |
HR 15/51 : piles nickel-hydrure métallique HR6 (taille AA)* |  |  |
Piles primaires nickel-oxy ZR6 (taille AA)* |  |  |
Piles au lithium |  |  |
Piles au manganèse |  |  |
Piles Ni-Cd |  |  |

* Avant d’utiliser les batteries/piles, lisez les précautions suivantes pour chacune d’entre elles.
En ce qui concerne les batteries/piles non prises en charge, les performances de l’appareil ne peuvent pas être garanties en cas de chute ou d’autres problèmes engendrés par la nature même des batteries/piles.

### A propos des piles alcalines (fournies) / batterie principale oxy-nickel (vendue séparément)

- Les piles alcalines / la batterie principale oxy-nickel ne peuvent pas être chargées.

- Les piles alcalines / la batterie principale oxy-nickel ont une durée de vie inférieure à celle des batteries nickel-métal hybride. Pour cette raison, l’alimentation peut se mettre hors tension alors que l’indicateur de charge restante indique que l’autonomie de batterie/des piles restante est suffisante.

- Les performances de la batterie/des piles varient considérablement selon le fabricant et le type de batterie/pile et dans certains cas, l’autonomie de batterie/pile peut être extrêmement brève. Cela est particulièrement vrai à basse température et vous risquez de ne pas pouvoir prendre des vues à des températures inférieures à 5 °C (41°F).

- Ne mélangez pas des batterie/piles neuves et usagées.

- L’indicateur de charge restante peut ne pas afficher des informations correctes en cas d’utilisation de piles alcalines / batterie principale oxy-nickel.

- En raison des caractéristiques des piles alcalines / de la batterie principale oxy-nickel, la différence entre la durée de prise de vue disponible et la durée de lecture disponible est considérable. Pour cette raison, l’appareil peut se mettre hors tension avec la partie objectif sortie quand vous sollicitez le sélecteur de mode. Remplacez alors les batteries/piles par des nouvelles. L’utilisation de batteries nickel-métal hybride vous permet de prendre des vues pendant des périodes de temps plus longues.

### A propos des batteries nickel-métal hybride (vendues séparément)

- Ne décollez pas les adhésifs externes et n’endommagez pas les batteries. N’utilisez jamais des batteries dont les adhésifs sont partiellement ou complètement enlevés ou bien des batteries qui sont fendues. Cela pourrait provoquer une fuite, une explosion ou un échauffement de la batterie et entraîner des blessures ou des brûlures corporelles. Cela pourrait aussi provoquer un dysfonctionnement du chargeur de batterie.

- Ne transportez pas et ne stockez pas des batteries nickel-métal hybride avec des objets métalliques. Ces derniers pourraient court-circuiter les extrémités + et – et engendrer une surchauffe ou un incendie.

- Si les pôles des batteries nickel-métal hybride sont sales, les batteries risquent de ne pas se charger correctement. Essuyez-les avec un chiffon sec, etc.

- A l’achat ou après une inutilisation prolongée, les batteries nickel-métal hybride peuvent ne pas se charger à fond. Cela est particulier à ce type de batterie et ne constitue pas un dysfonctionnement. Si cela se produit, utilisez les batteries jusqu’à épuisement de la charge à plusieurs reprises, puis rechargez-les pour résoudre le problème.

- Si vous rechargez des batteries nickel-métal hybride avant qu’elles soient complètement déchargées, l’avertissement de batterie faible peut s’afficher plus tôt que prévu. Cela est dû à « l’effet de mémoire »*. Pour résoudre ce problème, ne chargez les batteries que lorsqu’elles sont complètement déchargées.

* L’effet de mémoire fait référence à une diminution temporaire de la capacité de batterie.

- Pour utiliser les batteries jusqu’à épuisement complet, réglez l’appareil en mode diaporama et patientez jusqu’à ce que les batteries soient déchargées à fond.

- Ne mélangez pas des batteries neuves et usagées.

- N’exposez pas la batterie à l’eau. La batterie n’est pas étanche à l’eau.

Haut