Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > EV

## EV

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par incréments de 1/3 EV, entre –2.0 EV et +2.0 EV.

1. MENU (EV) réglage EV souhaité

Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Surexposition (trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Sous-exposition (trop peu de lumière)

- Si l’image enregistrée est surexposée, réglez [EV] vers le côté moins.

- Si l’image enregistrée est sous-exposée, réglez [EV] vers le côté plus.

Remarque

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

Rubrique connexe
Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR
Haut