Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Egyéb

## Egyéb

Az objektív bepárásodott.

- Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki, és a használat előtt hagyja kikapcsolva egy órán át a fényképezőgépet.

Az objektív részben kitolódott, és a fényképezőgép kikapcsolt.

- Lemerült az akkumulátor. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort, majd kapcsolja be újra a fényképezőgépet. (Csak a DSC-W620 modell esetében)

- Helyezzen be új elemeket vagy feltöltött nikkel-fémhidrid elemeket (külön megvásárolható).(Csak a DSC-S5000 modell esetében)

- Ne próbálja erőltetni a mozgásában megállt objektívet.

Hosszabb ideig tartó folyamatos használat esetén a fényképezőgép felmelegszik.

- Ez nem jelent hibás működést.

A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyője.

- Állítsa be ismét a dátumot és az időt. [Részletek]

- A belső akkumulátor lemerült. Helyezzen a fényképezőgépbe egy feltöltött akkumulátort (DSC-W620) vagy elegendő töltéssel rendelkező elemeket (DSC-S5000), majd tegye félre a kikapcsolt készüléket legalább 24 órára.

A dátum vagy az idő helytelen.

- A zónabeállítás nem egyezik meg azzal, ahol Ön tartózkodik. A MENU (Beállítások) [Óra beállítások] [Zóna beállítás] funkcióval módosítsa a beállítást. [Részletek]

Vissza a tetejére