Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > Środki ostrożności > Baterie (tylko model DSC-S5000)

## Baterie (tylko model DSC-S5000)

Informacje o bateriach
Informacje o pozostałej energii akumulatora
Baterie, które można i których nie należy używać w aparacie
Informacje o bateriach alkalicznych (w zestawie) / bateriach tlenowo-niklowych (sprzedawane oddzielnie)
Informacje o akumulatorach niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie)

### Informacje o bateriach

- Należy unikać nieostrożnego obchodzenia się z bateriami, ich demontażu, modyfikowania, narażania na działania wstrząsów lub uderzeń, takich jak młoteczkowanie, upuszczanie lub deptanie.

- Nie wolno używać zdeformowanych lub uszkodzonych baterii.

- Nie należy mieszać ze sobą baterii zużytych i nowych, bądź baterii różnych typów.

- Gdy aparat nie będzie używany przez długi okres czasu, bądź gdy baterie wyczerpią się, należy je wyjąć z aparatu.

### Informacje o pozostałej energii akumulatora

A: wysoka
B: niska

- Na ekranie pojawi się wskaźnik pozostałej mocy.

- Pojawienie się poprawnego wskazania pozostałej mocy może potrwać około minuty.

- W pewnych okolicznościach wskaźnik pozostałej mocy może pokazywać błędne wartości.

- Jeśli opcja [Tryb ekonomiczny] jest ustawiona na [Standard.] lub [Maksymalny] i jeśli aparat będzie włączony i bezczynny przez pewien czas, ekran pociemnieje, a następnie aparat wyłączy się automatycznie (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

### Baterie, które można i których nie należy używać w aparacie

W poniższej tabeli oznacza baterię, której można użyć, a oznacza baterię, której nie można użyć.

Typ baterii | W zestawie | Obsługiwany | Możliwość ładowania
Baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)* |  |  |
HR15/51: akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe HR6 (rozmiar AA)* |  |  |
ZR6 akumulatory tlenkowo-niklowe (rozmiar AA)* |  |  |
Baterie litowe |  |  |
Baterie manganowe |  |  |
Baterie niklowo-kadmowe |  |  |

* Przed użyciem baterii/akumulatorów należy przeczytać następujące uwagi dla każdego typu baterii/akumulatora.
W przypadku baterii/akumulatorów nieobsługiwanych, nie można zagwarantować wydajności pracy, jeśli w związku z pracą takiej baterii/akumulatora wystąpi spadek napięcia czy inny problem.

### Informacje o bateriach alkalicznych (w zestawie) / bateriach tlenowo-niklowych (sprzedawane oddzielnie)

- Baterii alkalicznych / baterii tlenowo-niklowych nie można ładować.

- Baterie alkaliczne / baterie tlenowo-niklowe charakteryzują się krótszym okresem eksploatacji w porównaniu do akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych. Z tego względu zasilanie może zostać wyłączone mimo iż wskaźnik pozostałej mocy pokazuje wystarczającą ilość pozostałej mocy baterii.

- Wydajność baterii może znacznie różnić się w zależności od producenta i typu baterii, a w niektórych przypadkach okres eksploatacji baterii może być wyjątkowo krótki. W szczególności może do tego dojść w niskich temperaturach, a fotografowanie może nie być możliwe przy temperaturze poniżej 5°C.

- Nie należy mieszać ze sobą nowych i starych baterii.

- Wskaźnik pozostałej mocy może nie wyświetlać prawidłowych informacji w przypadku korzystania z baterii alkalicznych / tlenowo-niklowych.

- W związku z charakterystyką baterii alkalicznych / tlenowo-niklowych, istnieje znaczna różnica pomiędzy możliwym czasem fotografowania oraz czasem odtwarzania. Z tego powodu, po przełączeniu przełącznika trybu, aparat może wyłączyć się nie chowając obiektywu. W takiej sytuacji należy wymienić baterie na nowe. Użycie akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych umożliwia fotografowanie przez dłuższy okres czasu.

### Informacje o akumulatorach niklowo-metalowo-wodorkowych (sprzedawane oddzielnie)

- Nie wolno zdzierać zewnętrznych uszczelnień ani uszkadzać akumulatorów. Nie wolno używać akumulatorów, których uszczelnienia zostały częściowo lub całkowicie usunięte, bądź akumulatorów, które w jakikolwiek sposób zostały rozdzielone. Może to doprowadzić do wycieku, wybuchu, nagrzewania się akumulatorów oraz poparzeń bądź obrażeń. Może to doprowadzić do uszkodzenia ładowarki.

- Nie należy przenosić lub przechowywać akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych z metalowymi przedmiotami. Metalowe obiekty mogą zewrzeć bieguny + oraz –, stwarzając ryzyko nagrzania się lub pożaru.

- Jeśli bieguny akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych są brudne, akumulatory mogą nie ładować się prawidłowo. Należy je wytrzeć suchą ściereczką itp.

- Po zakupie lub gdy akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe nie będą używane przez długi okres czasu, ich pełne naładowanie może nie być możliwe. Jest to typowe dla tego rodzaju akumulatorów i nie oznacza awarii. Jeśli tak się stanie, kilkukrotne całkowite zużycie akumulatorów, a następnie ich naładowanie, powinno rozwiązać problem.

- Jeśli akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe zostaną naładowane przez całkowitym rozładowaniem, ostrzeżenie bliskim wyczerpaniu akumulatora może zostać wyświetlone wcześniej niż zwykle. Efekt ten nazywany jest „efektem pamięci”*. Jeśli ten problem wystąpi, naładowanie po pełnym rozładowaniu go skoryguje.

* „Efekt pamięci” — sytuacja, w której pojemność akumulatora jest tymczasowo obniżona.

- Aby całkowicie zużyć akumulatory, należy ustawić aparat w tryb pokazu slajdów i pozostawić go w tym stanie do czasu rozładowania akumulatorów.

- Nie należy mieszać ze sobą nowych i zużytych akumulatorów.

- Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.

Powrót do początku