Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Автоспуск

## Автоспуск

Автоматическая съемка с таймером автоспуска

1. Нажмите (Автоспуск) на кнопке управления.

1. Выберите нужный режим с помощью кнопки управления.

| (Выкл) | Таймер автоспуска не используется.
| (10 сек) | Установка таймера автоспуска на 10-секундную задержку. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера автоспуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены повторно нажмите кнопку .
| (2 сек) | Установка таймера автоспуска на 2-секундную задержку.
| (Автопортрет одного чел.) | Установка таймера автоспуска в положение таймера автопортрета. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автопортрет двух человек)

Советы по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Эффект “дрожания фотоаппарата” часто возникает в условиях слабой освещенности или низкой скорости затвора, например, при съемке в режиме (Ночной Портрет) или (Ночная Сцена).
Для предотвращения размытости выполняйте съемку с 2-секундной задержкой таймера автоспуска и зафиксируйте фотоаппарат, удерживая его руками после нажатия кнопки затвора.

### Автоматическая съемка с таймером автоспуска

Направьте объектив на себя таким образом, чтобы на экране появилось определенное количество лиц, а затем сработает затвор. Не перемещайте фотоаппарат после звукового сигнала.

- Выполнить съемку можно также путем нажатия кнопки затвора во время этой операции.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы