Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Поиск и устранение неисправностей > Батарейный блок и питание (только для модели DSC-W620)

## Батарейный блок и питание (только для модели DSC-W620)

Не удается установить батарейный блок в фотоаппарат.

- Убедитесь, что батарейный блок вставляется в правильном направлении, и вставьте его таким образом, чтобы рычаг выталкивания батареи был заблокирован.

Невозможно включить фотоаппарат.

- После установки батарейного блока в фотоаппарат может пройти некоторое время до его включения.

- Убедитесь, что батарейный блок вставлен правильно.

- Батарея постепенно разряжается, даже если она не используется.
  Перед использованием фотоаппарата обязательно зарядите батарею.

- Убедитесь, что батарейный блок относится к типу NP-BN (прилагается) или NP-BN1 (продается отдельно).

Внезапное отключение питания.

- В зависимости от температуры фотоаппарата и батареи питание может выключиться автоматически для защиты фотоаппарата. В этом случае перед отключением питания на экране отобразится сообщение.

- Если для параметра [Эко-режим] установлено в значение [Стандартный] или [Максимум], а фотоаппарат не используется некоторое время при включенном питании, он автоматически выключится для предотвращения разряда батарейного блока. Включите фотоаппарат снова.

Показания индикатора оставшегося заряда неправильные.

- Это происходит, когда фотоаппарат используется в очень жарком или очень холодном месте.

- С течением времени и в процессе эксплуатации емкость батареи снижается. Если время между зарядками значительно сократилось, возможно, следует заменить батарею.

Зарядка батарейного блока в то время, когда он вставлен в фотоаппарат, невозможна.

- Батарейный блок не удастся зарядить с помощью адаптера переменного тока (продается отдельно). Зарядите батарею с помощью зарядного устройства (прилагается).

При зарядке батареи мигает индикатор CHARGE.

- Убедитесь, что батарейный блок относится к типу NP-BN (прилагается) или NP-BN1 (продается отдельно).

- При использовании батарейного блока, который не эксплуатировался в течение длительного времени, индикатор CHARGE будет мигать нерегулярно.

- Индикатор CHARGE (на прилагаемом зарядном устройстве) мигает двумя следующими способами: быстро (с интервалами приблизительно 0,15 секунды) и медленно (с интервалами приблизительно 1,5 секунды). Если индикатор мигает быстро, извлеките заряжаемый батарейный блок и установите его снова в зарядное устройство до положения фиксации. Если индикатор будет продолжать мигать быстро, это может указывать на неисправность батарейного блока.
  Если индикатор мигает медленно, это означает, что зарядное устройство временно прекратило зарядку и перешло в режим ожидания. Зарядка временно прекращается и зарядное устройство переходит в режим ожидания, когда температура находится за пределами подходящего для зарядки диапазона. Зарядка продолжается и индикатор CHARGE загорается, когда температура возвращается в подходящий для зарядки диапазон.
  Заряжайте батарейный блок при соответствующей температуре зарядки от 10°C до 30°C.

- Для получения дополнительной информации см. [Подробно].

В начало страницы