Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > EV

## EV

Експозицію можна налаштувати вручну із кроком 1/3 EV в діапазоні від –2.0 EV до +2.0 EV.

1. MENU (EV) потрібні налаштування EV

Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
А: надмірна експозиція (забагато світла)
B: правильна експозиція
C: недостатня експозиція (замало світла)

- Якщо зображення знято з надмірною експозицією, зменште значення налаштування [EV].

- Якщо зображення знято з недостатньою експозицією, збільште значення налаштування [EV].

Примітка

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або з використанням спалаху, регулювання експозиції може бути неефективним.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору