Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Зарядний пристрій (стосується лише фотоапарата DSC-W620)

## Зарядний пристрій (стосується лише фотоапарата DSC-W620)

- У цьому зарядному пристрої (додається) можна заряджати тільки акумулятор NP-BN (додається) або NP-BN1 (продається окремо), і жодні інші. За спроби зарядити інші акумулятори вони можуть протекти, перегрітися або вибухнути, створюючи небезпеку травмування електричним струмом і отримання опіків.

- Виймайте заряджений акумулятор із зарядного пристрою. Якщо залишити акумулятор в зарядному пристрої, це може скоротити його ресурс.

- Індикатор CHARGE на зарядному пристрої, що додається, блимає таким чином.

- Швидке блимання: світло вмикається та вимикається з інтервалом приблизно 0,15 секунди.

- Повільне блимання: світло вмикається та вимикається з інтервалом приблизно 1,5 секунди.

- Якщо індикатор CHARGE швидко блимає, вийміть акумулятор, який заряджається, і ще раз надійно вставте його в зарядний пристрій. Якщо індикатор CHARGE продовжує швидко блимати, це може вказувати на несправність акумулятора або на те, що встановлено акумулятор іншого типу, ніж зазначено. Перевірте, чи тип акумулятора збігається із зазначеними вище. Якщо тип встановленого акумулятора відповідає зазначеному, вийміть його та вставте інший або новий акумулятор, а потім перевірте, чи працює зарядний пристрій належним чином. Якщо зарядний пристрій працює належним чином, акумулятор, можливо, несправний.

- Якщо індикатор CHARGE блимає повільно, це означає, що зарядний пристрій тимчасово не працює, перебуваючи в режимі очікування. Зарядний пристрій припиняє роботу та автоматично переходить у режим очікування, якщо температура виходить за межі рекомендованого діапазону. Після відновлення прийнятної температури зарядний пристрій відновить роботу, а індикатор CHARGE засвітиться знову. Радимо заряджати акумулятор за навколишньої температури від 10 °C до 30 °C.

Нагору