Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли фотоапарат переведено в режим «Авто згідно з програмою». Під час зйомки відео можна встановлювати лише значення [Авто] та не можна вибирати чутливість ISO.

1. MENU (ISO) потрібний режим

| (Авто) | Автоматичне налаштування чутливості ISO.
| ///// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або об’єкта в темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки підвищенню чутливості ISO (виберіть більше значення).

Регулювання чутливості ISO (Рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO — це швидкісна характеристика пристрою, який містить датчик зображення, що приймає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості записування яскравого зображення виконується навіть під час зйомки в темряві.
Однак зображення в такому разі може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Записування пом’якшеного зображення.
Однак якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти темнішим.
Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору