Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění / O fotoaparátu > O fotoaparátu > GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)

## GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)

Tento systém vám umožňuje určit přesnou polohu na zemi. Družice GPS obíhají na 6 oběžných drahách 20 000 km nad zemí. Systém GPS se skládá z 24 nebo více družic GPS. Přijímač GPS dostává radiový signál z družic a vypočítává aktuální polohu přijímače založenou na informacích z oběžné dráhy a časovém rozdílu mezi okamžikem vyslání a příjmu signálu apod.
Určení polohy se říká „triangulace“. Přijímač GPS dokáže určit zeměpisnou šířku a délku, když získá signál ze 3 nebo více družic.

- Jelikož se poloha družic GPS neustále mění, může určení polohy trvat déle, nebo přijímač nemusí být schopen určit polohu vůbec v závislosti na místě a času používání fotoaparátu.

- „GPS“ je systém pro určování geografické polohy triangulací rádiových signálů z družic GPS.
  Nepoužívejte fotoaparát v místech, kde jsou rádiové signály blokovány nebo odráženy, například v zastíněném místě obklopeném budovami nebo stromy apod. Používejte fotoaparát v otevřeném venkovním prostředí.

- Na místech nebo v situacích, kde rádiové signály z družic GPS nedosáhnou k fotoaparátu, není vždy možné zaznamenat informace o poloze:

- V tunelech, budovách nebo ve stínu budov.

- Mezi vysokými budovami nebo v úzkých uličkách obklopených budovami.

- V podzemní dráze, na místech obklopených hustým porostem stromů, pod vysokými mosty, nebo v místech, kde dochází ke vzniku magnetického pole, například blízko kabelů vysokého napětí.

- V blízkosti zařízení, která vytvářejí rádiové signály ve stejném frekvenčním pásmu jako fotoaparát: mobilních telefonů využívajících pásmo 1,5 GHz apod.

#### Chyby při triangulaci

- Pokud se přemístíte na jiné místo hned po zapnutí fotoaparátu, může fotoaparátu trvat déle, než začne triangulaci ve srovnání s tím, kdybyste zůstali na stejném místě.

- Chyba způsobená polohou družic GPS
  Fotoaparát automaticky provede triangulaci vaší aktuální polohy, když získá radiový signál ze 3 nebo více družic GPS. Přípustná chyba povolená satelity GPS je přibližně 10 m.
  V závislosti na prostředí konkrétního místa může být chyba triangulace větší. V takovém případě se vaše přesná poloha nebude shodovat s polohou na mapě založenou na údajích z GPS. Družice GPS jsou řízeny ministerstvem obrany USA a stupeň přesnosti může být změněn záměrně.

- Chyba v průběhu triangulace
  Fotoaparát získává při triangulaci informace o poloze pravidelně. Mezi dobou získání informací o poloze a dobou záznamu na snímek je malý rozdíl, proto se skutečná poloha záznamu nemusí přesně shodovat s polohou na mapě založenou na informacích z GPS.

#### Omezení vztahující se k používání GPS v letadle

- Při vzletu a přistání letadla budete personálem vyzváni, abyste fotoaparát vypnuli.

- Pokud byste raději informace nezaznamenávali, nastavte funkci [Nastavení GPS] na [Vyp.].

#### Další omezení

- Používejte systém GPS v souladu s pravidly místa nebo situace.

#### Geografický souřadnicový systém

- Funkce používá zeměpisný souřadnicový systém „WGS-84“.

Zpět nahoru