Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Informace o pozici (pouze u modelů DSC-TX100V)

## Informace o pozici (pouze u modelů DSC-TX100V)

Umožňuje kontrolu stavu GPS triangulace. Při zobrazení stavu GPS triangulace je snadné nastavit triangulaci GPS fotoaparátu.

1. MENU (Informace o pozici)

Informace o triangulaci zobrazí na displeji.

#### O indikátorech GPS

Při aktivaci GPS se indikátor (A) mění podle síly přijímaného signálu GPS.

Indikátory GPS | Stav triangulace | Stav příjmu GPS
Bez indikátoru | Vyp. | Funkce [Nastavení GPS] je nastavena na [Vyp.] nebo došlo k chybě.
| Nesnadné | Fotoaparát nemůže najít signál GPS, a proto nedokáže získat informace o poloze. Použijte fotoaparát na volném prostranství.
| Hledá | Hledá družice GPS. Může trvat několik minut, než začne triangulace.
| Probíhá triangulace | Během triangulace GPS se zobrazí zeměpisná šířka/délka (B).

#### Indikátory družic a vyhledávání pozice

Na informačním displeji pozice můžete zkontrolovat pozice družit a stav získávání informací z nich (C). Na indikátoru vyhledávání pozice (D) se objeví až 4 indikátory, které zachycují stav získávání informací z družic.
Barva indikátoru satelitu a indikátoru vyhledávání pozice se mění podle stavu vyhledávání pozice. Zelený indikátor znamená, že fotoaparát trianguluje.
Poznámky

- Pokud je signál GPS přijímán z několika družic, nemusí být v závislosti na situaci správný směr snímání zaznamenán, zobrazen, nebo může jeho zobrazení trvat delší dobu.

- Vyhledávání pozic družic nebo triangulace nemusí uspět, pokud byste položili prsty na přijímač GPS.

Související téma
Nastavení GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)
GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)
Zpět nahoru