Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Řešení problémů > Výstražné indikátory a zprávy > Zprávy

## Zprávy

Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.

- Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. V závislosti na podmínkách použití nebo typu akumulátorů může indikátor blikat i v případě, že zbývající kapacita akumulátorů postačí ještě na 5 až 10 minut.

K použití jen s kompatibilními akumulátory.

- Vložený akumulátor není blok akumulátorů NP-BN1 (je součástí dodávky).

Přehřátí fotoaparátu Nechte jej vychladnout

- Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.

Chyba vnitřní paměti

- Vypněte a pak znovu zapněte napájení.

Vložte paměťovou kartu znovu.

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

- Konektorová část paměťové karty je znečištěna.

- Paměťová karta je poškozena.

Tato paměťová karta není správně naformátována.

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

S touto paměťovou kartou pravděpodobně nelze správně nahrávat a přehrávat obrazy.

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

Došlo k přetečení vyrovnávací paměti. Zápis na médium nebyl dokončen včas.

- Pokud používáte paměťovou kartu, u které jste opakovaně nahrávali a vymazávali data nebo kterou jste formátovali v jiném fotoaparátu, může být rychlost zápisu dat příliš nízká. Nejprve si zálohujte veškerá data z karty do počítače a potom kartu před dalším použitím znovu naformátujte. [Detaily]

- Rychlost zápisu dat paměťové karty, kterou používáte, není dostatečná pro záznam videoklipů. Použijte kartu „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), nebo SD (Třída 4 nebo rychlejší).

Paměťová karta je zamčená. Ověřte pojistku.

- Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK. Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.

Tato paměťová karta je pouze pro čtení.

- Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě.

Zápis na paměťovou kartu nebyl správně dokončen Obnova dat

- Opět vložte paměťovou kartu a řiďte se pokyny na obrazovce.

Nejsou snímky

- Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.

- V této složce na paměťové kartě nejsou nahrány žádné snímky, které lze přehrát.

Žádné fotografie

- Nejsou k dispozici žádné snímky 3D, které by bylo možné přehrát v režimu [Prohlížení 3D].

- Vybraná složka nebo datum neobsahuje žádný soubor, který by bylo možné přehrát v prezentaci.

Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán

- Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, které nelze na tomto fotoaparátu přehrát. Vymažte soubor v počítači a potom složku vymažte.

Chyba složky. Do zvolené složky nelze nahrávat. Zvolte prosím jinou složku.

- Na paměťové kartě musí existovat složka se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku [Detaily] nebo vytvořte složku novou [Detaily].

Nelze vytvářet složky

- Na paměťové kartě existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze vytvářet složky.

Vyprázdnit obsah složky

- Pokusili jste se odstranit složku obsahující jeden či více souborů. Odstraňte všechny soubory a potom odstraňte složku.

Složka je chráněna.

- Pokusili jste se odstranit složku chráněnou jako pouze ke čtení v počítači.

Chyba souboru.

- Během přehrávání snímku došlo k chybě.
  Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.

Složka jen ke čtení

- Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou složku. [Detaily]

Chráněný soubor

- Odstraňte ochranu. [Detaily]

Nadměrná velikost snímku

- Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.

Nelze najít obličej pro retušování

- Ne všechny snímky lze retušovat.

(Indikátor varování při otřesech)

- Nedostatek světla může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte blesk nebo fotoaparát zajistěte montáží na stativ.

MP4 12M není podporován s touto paměťovou kartou.
MP4 6M není podporován s touto paměťovou kartou.

- Pro nahrávání videoklipů doporučujeme používat kartu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ nebo SD (Třída 4 nebo rychlejší).

Maximální počet snímků již vybrán.

- Při používání funkce [TransferJet] lze vybrat až 10 souborů.

- Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.

- Značku (Tisk) můžete přidat až k 999 souborům.

Chyba přehrávání hudby

- Odstraňte hudební soubor nebo jej nahraďte běžným hudebním souborem.

- Spusťte příkaz [Vyprázdnit hudbu], potom stáhněte nový hudební soubor.

Chyba formátování hudby

- Proveďte příkaz [Vyprázdnit hudbu].

Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech.

- Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které byly zpracovány pomocí počítače, nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.

Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.

- Fotoaparát obnoví informace o datu atd. v případech, kdy byly snímky odstraněny v počítači atd.

- Nezbytný soubor databáze obrazů se vytvoří po zformátování paměťové karty.

- Počet snímků je vyšší, než dovoluje správa data v databázovém souboru fotoaparátu. Chcete-li do souboru databáze obrazů přidat další snímky, odstraňte nějaké snímky v nabídce [Přehled dat].

Zjištěny nekonzistence v souboru databáze obrazů. Chcete soubor databáze obrazů opravit?

- Videoklipy v souboru přehledu AVCHD nelze nahrávat nebo přehrávat, protože je soubor databáze obrazů poškozený. Pro opravu souboru databáze obrazů se řiďte pokyny na displeji.

- Videoklip v souboru přehledu AVCHD je následující:

DSC-TX10: Videoklipy ve formátu AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Nahrané s [Formát videa] nastaveným na [AVCHD 50i/50p] nebo [AVCHD 60i/60p]. [Detaily]

- Nelze nahrávat do souboru databáze obrazů ani přehrávat pomocí nabídky [Přehled dat]. Pomocí programu „PMB“ si zazálohujte všechny snímky do počítače a použijte jej k obnovení paměťové karty.

Chyba souboru databáze obrazů. Nelze obnovit data.

- Importujte všechny snímky do počítače pomocí programu „PMB“ a zformátujte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť.
  Chcete-li prohlížet snímky znovu ve fotoaparátu, exportujte importované snímky do fotoaparátu pomocí programu „PMB“. [Detaily]

Nahrávání nepracuje kvůli vysoké vnitřní teplotě.

- Teplota fotoaparátu vzrostla. Dokud teplota neklesne, nelze zaznamenávat snímky.

Nahrávání skončilo kvůli zvýšené teplotě fotoaparátu.

- Záznam byl přerušen kvůli zvýšení teploty během záznamu videoklipu. Počkejte prosím, dokud teplota neklesne.

- Když dlouho nahráváte videoklipy, teplota fotoaparátu vzroste. V takovém případě ukončete nahrávání videoklipů.

Spojení se nezdařilo

- Zkontrolujte přenosový port TransferJet a přeneste data správně. [Detaily]

Některé soubory nebyly poslány
Některé soubory nebyly přijaty

- Buď byla komunikace během přenosu snímku přerušena, nebo byl přenos přerušen, protože je paměť zařízení plná. Zkontrolujte dostupnou paměť a zkuste znovu přenést data pomocí TransferJet.

- V závislosti na snímku nemusíte snímek obdržet.

Zpět nahoru