Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Kvalita videa / Velikost videa

## Kvalita videa / Velikost videa

Čím větší je velikost videoklipu, tím vyšší je kvalita obrazu. Čím vyšší je množství dat použité za sekundu (průměrná přenosová rychlost), tím vyšší je kvalita obrazu.
V režimu snímání zvolte formát nahrávání videoklipu stisknutím MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Formát videa]. [Detaily]

#### DSC-TX10

Kvalitu videoklipu můžete nastavit ve formátu AVCHD, velikost videoklipu můžete nastavit ve formátu MP4.
Kvalita videoklipu (formát nahrávání: AVCHD)

1. MENU (Kvalita videoklipu) požadovaný režim

Nastavte pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje v závislosti na nahrávacím režimu.
Videoklipy nahrávané tímto fotoaparátem se nahrávají ve formátu AVCHD, rychlostí přibližně 60 obrázků/s (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 obrázků/s (zařízení kompatibilní s 1080 50i), v prokládaném režimu, se zvukem Dolby Digital.

| Kvalita videoklipu | Průměrná přenosová rychlost | Popis
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mb/s | Snímá v nejvyšší obrazové kvalitě o velikosti 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mb/s | Snímá ve vysoké obrazové kvalitě o velikosti 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mb/s | Snímá ve standardní obrazové kvalitě o velikosti 1440×1080 (50i / 60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Kvalitu videoklipu můžete nastavit v [AVCHD 60i/60p] (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo [AVCHD 50i/50p] (zařízení kompatibilní s 1080 50i), ve formátu MP4 můžete nastavit velikost videoklipu.
Kvalita videoklipu (formát nahrávání:
[AVCHD 60i/60p] (zařízení kompatibilní s 1080 60i) / [AVCHD 50i/50p] (zařízení kompatibilní s 1080 50i))

1. MENU (Kvalita videa) požadovaný režim

Nastavte pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje v závislosti na nahrávacím režimu.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem se nahrávají ve formátu AVCHD, rychlostí přibližně 60 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 50i), v prokládaném režimu, se zvukem Dolby Digital nebo ve formátu AVCHD, rychlostí přibližně 60 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 políček/s (zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem Dolby Digital.

| Kvalita videoklipu | Průměrná přenosová rychlost | Popis
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mb/s | Snímá v nejvyšší obrazové kvalitě o velikosti 1920×1080 (50p / 60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mb/s | Snímá v nejvyšší obrazové kvalitě o velikosti 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mb/s | Snímá ve standardní obrazové kvalitě o velikosti 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mb/s | Snímá ve standardní obrazové kvalitě o velikosti 1440×1080 (50i / 60i).

#### Velikost obrazu videoklipu (nahrávací formát: MP4)

1. MENU (Velikost videa) požadovaná velikost

Nastavte pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje v závislosti na nahrávacím režimu.
Videoklipy nahrávané tímto fotoaparátem se nahrávají ve formátu MPEG-4, rychlostí přibližně 30 obrázků/s (zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo přibližně 25 obrázků/s (zařízení kompatibilní 1080 50i), v progresivním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Velikost snímku videoklipu | Průměrná přenosová rychlost | Popis
| (MP4 12M) | 12 Mb/s | Snímá ve velikosti 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mb/s | Snímá ve velikosti 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mb/s | Snímá ve velikosti VGA

Poznámky

- Když zvolíte velikost obrazu [MP4 3M], fotoaparát vytvoří obraz s velkou ohniskovou vzdáleností.

- Videoklipy nahrané v režimu videa nastaveném na [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) nelze uložit na disk bez změny jejich původní kvality. Překonvertujte videoklip pomocí „PMB“ a uložte jej na disk.
  Videoklipy nahrané v režimu video nastaveném na [AVC HD 24M (FX)] nelze uložit na disk DVD nebo jako disk AVCHD. Uložte je na disk Blu-ray.

Zpět nahoru