Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Řešení problémů > Řešení problémů > GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)

## GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)

Fotoaparát nemá signál GPS.

- Nastavte [Nastavení GPS] na [Zap.]. [Detaily]

- Fotoaparát možná nemá rádiový signál z družic GPS kvůli překážkám.

- Pro správnou triangulaci informací o poloze přeneste fotoaparát na volné prostranství a znovu jej zapněte.

Velká chyba v informacích o poloze.

- Rozsah chyby může být až několik stovek metrů v závislosti na okolních budovách, síle signálu GPS apod.

Triangulace trvá nějakou dobu, i když využijete [Data asistence GPS].

- Není nastaveno [Nastav.data a času] nebo se nastavený čas příliš posunul. Nastavte datum a čas správně. [Detaily]

- Vypršela doba platnosti dat asistence. Aktualizujte [Data asistence GPS]. [Detaily]

- Jelikož se poloha družic GPS neustále mění, může určení polohy trvat déle, nebo přijímač nemusí být schopen určit polohu vůbec v závislosti na místě a času používání fotoaparátu.

- „GPS“ je systém pro určování zeměpisné polohy triangulací rádiového signálu z družic GPS. Snažte se nepoužívat fotoaparát na místech, kde je rádiový signál stíněn nebo odrážen, například na stinných místech obklopených budovami nebo stromy apod. Používejte fotoaparát v otevřeném venkovním prostředí.

Nebyly obdrženy informace o poloze nebo směru.

- Při snímání videa se nezaznamenává směr snímání.

- Pro import videoklipů s informacemi o poloze GPS do počítače použijte „PMB“.

Velká chyba v informacích z kompasu

- Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdroje magnetismu nebo kovu.

Zpět nahoru