Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Hlavní nastavení > Nastavení GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)

## Nastavení GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)

Kontrola stavu triangulace a směru snímání
Zabudovaný systém GPS a směrové čidlo fotoaparátu obdrží informace o poloze nebo směru snímání a nahrají je na snímky.
Pomocí dodané aplikace „PMB“ můžete importovat fotografie a videa zaznamenané s informacemi o poloze a směru snímání do počítače a prohlédnout si je i s mapou míst jejich pořízení. Podrobnosti viz nápověda „PMB Help“.

1. MENU (Nastavení) (Hlavní nastavení) [Nastavení GPS] požadovaný režim

| Zap. | Polohové čidlo GPS je aktivováno.
| Vyp. | Polohové čidlo GPS není aktivováno. Tuto možnost zvolte, aby nebyly zaznamenávány informace o poloze a směru.

Příjem signálu GPS

- Triangulaci provádějte s otevřeným krytem objektivu.

- Správná funkce triangulace není možná v místnosti ani v blízkosti vysokých budov.
  Použijte fotoaparát na volném prostranství venku, kde fotoaparát opět zapněte.

- Pokud se nezobrazí ikona triangulace, ani když několik minut počkáte, můžete se nacházet v oblasti, kde je příjem signálu GPS obtížný nebo nemožný.
  Použijte fotoaparát na volném prostranství venku, nebo nahrávejte snímky v situaci, kdy se informace o poloze nezaznamenají.

Poznámky

- Při snímání videa se nezaznamenává směr snímání.

- Při vzletu a přistání letadla budete personálem vyzváni, abyste fotoaparát vypnuli.

- Používejte systém GPS v souladu s pravidly místa nebo situace.

- Pokud používáte GPS poprvé, nebo pokud funkci nepoužíváte často, může vyhledání informací o poloze trvat až několik minut. Dobu triangulace lze zkrátit pomocnými daty GPS. [Detaily]

- Informace o směru snímání získané tímto fotoaparátem jsou založeny na magnetickém severu (směr ukázaný střelkou kompasu).

- Pokud se fotoaparát nachází v blízkosti zdroje magnetismu nebo kovového předmětu, nemusí čidlo směru fungovat správně. Pokud je to možné, uchovávejte fotoaparát mimo magnetických zdrojů nebo kovových předmětů.

- Správný směr snímání se nemusí zaznamenat nebo zobrazit v následujících případech:

- V blízkosti budovy, mostu pro pěší, železného mostu, dopravního prostředku, železné konstrukce

- V blízkosti elektrického spotřebiče, například televizoru, reproduktoru, ledničky, mobilního telefonu, sluchátek

- V blízkosti ocelového stolu, židle apod.

- Informace o směru nebudou stabilní, pokud fotoaparátem namíříte nahoru.

- Vyhledávání pozic družic nebo triangulace nemusí uspět, pokud byste položili prsty na přijímač GPS.

### Kontrola stavu triangulace a směru snímání

Při aktivaci GPS se indikátor mění podle síly přijímaného signálu GPS. Stav triangulace můžete také zkontrolovat pomocí funkce [Informace o pozici]. [Detaily]
Směr snímání můžete zkontrolovat pomocí ikon zobrazených na displeji.

Stav triangulace | Indikátory GPS | Stav příjmu GPS
Vyp. | Bez indikátoru | Funkce [Nastavení GPS] je nastaveno na [Vyp.] nebo došlo k chybě.
Nesnadné |  | Fotoaparát nemůže najít signál GPS, a proto nedokáže získat informace o poloze. Použijte fotoaparát na volném prostranství.
Hledá |  | Hledá družice GPS. Může trvat několik minut, než začne triangulace.
Probíhá triangulace |  | Fotoaparát zachytil signál GPS a může získat informace o poloze.

Směr snímání | Indikátory
Sever |
Západ |
Jih |
Východ |

Související téma
Rozpoznání scény
Nastavení GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)
Data asistence GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)
Auto. NAST hodin (pouze u modelů DSC-TX100V)
GPS (pouze u modelů DSC-TX100V)
Zpět nahoru