Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Poloha zobrazených ikon se může lišit podle režimu snímání.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
9 | Počet snímků, které lze nahrát (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Scéna snímání videa se zobrazí pouze u modelu DSC-TX10.
| Ikona rozpoznání scény
| Varování před vibracemi
| Redukce zavřených očí
| Rozpoznání scény
| Ikona prolínání pro Super Auto
NAHRÁV. Pohotov. | Záznam videa / Pohotovostní režim videa
0:12 | Doba záznamu (m:s)
| Detekce obličejů
| Vyvážení bílé / se zobrazí pouze u modelu DSC-TX10.
| Režim měření
| Efekt rozostření
| Efekt hladké pleti
| Nastavení série
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Varování před přehřátím
| Plný soubor databáze / Chyba souboru databáze

Displej | Indikace
| Zámek AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F3.5 | Hodnota clony
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF
| Ostření na blízké objekty
| Režim blesku
| Redukce červených očí
| Nabíjení blesku
| Redukce šumu větru

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Dotykový panel nefunguje
| GPS (DSC-TX100V)
| Informace o pozici (DSC-TX100V)
1.4 | Měřítko zoomu
| Zápis přes vyrovnávací paměť (DSC-TX100 / TX100V)
ZACHYTIT | Foto
| Záznamové médium (paměťová karta/vnitřní paměť)
| Iluminátor AF

Displej | Indikace
100Min | Doba nahrávání
| Nahrávací složka
| Samospoušť
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Varovný indikátor vztahující se k nahrávání fotografií
| Cíl cesty (DSC-TX10 / TX100)
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření
| Velikost snímku/Velikost snímku panoramatu/Kvalita se zobrazí pouze u modelu DSC-TX100 / TX100V.
96 | Počet snímků, které lze nahrát
| Zápis data

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Velikost snímku/Velikost snímku panoramatu/Kvalita se zobrazí pouze u modelu DSC-TX100 / TX100V.
| Snímky série
| Hlavní snímek ve skupině série
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Zoom při přehrávání
| Přehrávací médium (paměťová karta/vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| 3D snímky
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku/Počet snímků nahraných ve vybraném datovém rozmezí, složce
| Plný soubor databáze / Chyba souboru databáze
| Varování před přehřátím
| Zvětšení není k dispozici

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2011-1-1 9:30 AM | Datum / čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Nastavení TransferJet
| Režim prohlížení
| Režim měření
| Režim blesku
| Vyvážení bílé / se zobrazí pouze u modelu DSC-TX10.
+2.0EV | Hodnota expozice

Displej | Indikace
500 | Rychlost závěrky
F3.5 | Hodnota clony
ISO400 | Číslo ISO
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Zobrazení zeměpisné šířky a délky
| Přehrávání
| Přehrávání proměnlivou rychlostí
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| GPS (pouze u modelu DSC-TX100V)
| Nastavení GPS (pouze u modelu DSC-TX100V)
| Hlasitost

Zpět nahoru