Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Haupteinstellungen > GPS-Einstellung (nur DSC-TX100V)

## GPS-Einstellung (nur DSC-TX100V)

Überprüfen des Triangulationsstatus und der Aufnahmerichtung
Die Daten der Position und Aufnahmerichtung werden über den eingebauten GPS-Sensor und den Richtungssensor dieser Kamera erfasst und zusammen mit den Bildern aufgezeichnet.
Mithilfe der mitgelieferten Software „PMB“ können Sie Fotos und Filme mit Positions- und Aufnahmerichtungsdaten auf einen Computer importieren und zusammen mit einer Landkarte anzeigen, auf der die Aufnahmeorte angezeigt werden. Erläuterungen finden Sie unter „PMB-Hilfe“.

1. MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [GPS-Einstellung] gewünschter Modus

| Ein | Der GPS-Richtungssensor wird aktiviert.
| Aus | Der GPS-Richtungssensor wird deaktiviert. Wählen Sie diese Einstellung, wenn keine Positions- und Richtungsdaten aufgezeichnet werden sollen.

So empfangen Sie ein GPS-Signal

- Für die Triangulation muss die Objektivabdeckung geöffnet sein.

- In Innenräumen oder in der Nähe von Hochhäusern ist eine einwandfreie Triangulation nicht möglich.
  Verwenden Sie die Kamera in offenem Gelände und schalten Sie sie erneut ein.

- Wenn das Triangulationssymbol auch nach mehreren Minuten nicht angezeigt wird, befinden Sie sich möglicherweise in einem Bereich, in dem sich GPS-Signale nicht oder nur schwer empfangen lassen.
  Verwenden Sie die Kamera in offenem Gelände. Andernfalls können die Bilder bei der Aufnahme nicht mit Positionsdaten versehen werden.

Hinweise

- Bei Filmaufnahmen wird die Aufnahmerichtung nicht aufgezeichnet.

- Schalten Sie die Kamera im Flugzeug bei Start und Landung aus, wie in den entsprechenden Durchsagen angegeben.

- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.

- Wenn Sie die GPS-Funktion zum ersten Mal oder nur sporadisch verwenden, kann es bis zu mehrere Minuten dauern, bis Positionsdaten erfasst werden. Mithilfe von GPS Assist-Daten lässt sich die Triangulationszeit verkürzen. [Details]

- Die von dieser Kamera erfassten Aufnahmerichtungsdaten basieren auf der magnetischen Nordrichtung (also der Richtung, in die eine Kompassnadel zeigt).

- Befindet sich die Kamera in der Nähe eines magnetischen oder eines Metallgegenstands, kann ein Fehler im Richtungssensor auftreten. Halten Sie die Kamera nach Möglichkeit von magnetischen oder Metallgegenständen fern.

- In folgenden Fällen wird die Aufnahmerichtung eventuell nicht korrekt aufgezeichnet oder angezeigt:

- In der Nähe eines Gebäudes, einer Fußgängerbrücke, einer Eisenbrücke, eines Fahrzeugs, eines Eisenturms

- In der Nähe eines Elektrogeräts, wie z. B. eines Fernsehgeräts, Lautsprechers, Kühlschranks, Mobiltelefons oder Kopfhörers

- In der Nähe eines Stahltisches oder Stahlstuhls usw.

- Die Richtungsinformationen werden instabil, wenn Sie die Kamera nach oben richten.

- Die Bestimmung der Satellitenpositionen bzw. die Triangulation kann fehlschlagen, wenn Sie den GPS-Empfänger mit den Fingern abdecken.

### Überprüfen des Triangulationsstatus und der Aufnahmerichtung

Die Anzeige ändert sich entsprechend der Stärke des GPS-Signalempfangs, wenn GPS aktiviert ist. Auch über [Positionsinformation] können Sie den Triangulationsstatus anzeigen. [Details]
Sie können die Aufnahmerichtung anhand des auf dem Monitor angezeigten Richtungssymbols überprüfen.

Triangulationsstatus | GPS-Anzeigen | GPS-Empfangsstatus
Aus | Keine Anzeige | [GPS-Einstellung] ist auf [Aus] eingestellt oder es ist ein Fehler aufgetreten.
Problematisch |  | Die Kamera findet kein GPS-Signal und kann daher keine Positionsdaten erfassen. Benutzen Sie die Kamera in offenem Gelände.
Suche läuft |  | Die Kamera sucht nach GPS-Satelliten. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Triangulation beginnt.
Triangulation |  | Die Kamera empfängt ein GPS-Signal und kann Positionsdaten erfassen.

Aufnahmerichtung | Anzeigen
Norden |
Westen |
Süden |
Osten |

Verwandtes Thema
Szenenerkennung
GPS-Einstellung (nur DSC-TX100V)
GPS Assist-Daten (nur DSC-TX100V)
Autom. Uhreinstlg (nur DSC-TX100V)
GPS (nur DSC-TX100V)
Zurück nach oben