Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor dem Gebrauch > Bezeichnung der Teile und Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole > Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole

## Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole

Liste der Aufnahmemodussymbole
Liste der Wiedergabemodussymbole
Die auf dem Bildschirm angezeigten Symbole geben den Zustand der Kamera an.
Die Position der angezeigten Symbole variiert je nach Aufnahmemodus.

### Liste der Aufnahmemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
9 | Anzahl an aufnehmbaren Bildern (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Filmaufnahmeszene wird nur bei der DSC-TX10 angezeigt.
| Szenenerkennungssymbol
| Verwacklungswarnung
| Augen-zu-Reduzierung
| Szenenerkennung
| Überlagerungssymbol für Überlegene Automatik
AUFN Bereitschft | Filmaufnahme/Bereitschaftsmodus für Filmaufnahme
0:12 | Aufnahmedauer (m:s)
| Gesichtserkennung
| Weißabgleich / wird nur bei der DSC-TX10 angezeigt.
| Messmodus
| Hintergrundunschärfe-Effekt
| Soft Skin-Effekt
| Serienbild-Einstellung
| Eye-Fi-Modusanzeige
| Überhitzungswarnung
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler

Anzeige | Bedeutung
| AE/AF-Speicher
ISO400 | ISO-Wert
| Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung
125 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
+2.0EV | Belichtungswert
| AF-Messzonensucherrahmen
| Nahfokus
| Blitzmodus
| Rote-Augen-Reduzierung
| Blitz wird geladen
| Windgeräuschreduzierung

Anzeige | Bedeutung
| Restladung
| Warnung bei schwachem Akku
| Touchpanel deaktiviert
| GPS (DSC-TX100V)
| Positionsinformationen (DSC-TX100V)
1.4 | Zoomfaktor
| Schreiben in Pufferspeicher (DSC-TX100 / TX100V)
ERFASSEN | Aufzeichnen
| Aufnahmemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| AF-Hilfslicht

Anzeige | Bedeutung
100Min | Verfügbare Aufnahmedauer
| Aufnahmeordner
| Selbstauslöser
C:32:00 | Selbstdiagnoseanzeige
| Warnanzeige für Standbildaufnahmen
| Ziel (DSC-TX10 / TX100)
| AF-Messzonensucherrahmen
| Spotmessungsfadenkreuz
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität wird nur bei der DSC-TX100 / TX100V angezeigt.
96 | Anzahl an aufnehmbaren Bildern
| Schreiben von Daten

### Liste der Wiedergabemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität wird nur bei der DSC-TX100 / TX100V angezeigt.
| Serienbilder
| Hauptbild in der Seriengruppe
| Schützen
| Druckauftrag (DPOF)
| Wiedergabezoom
| Wiedergabemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| Eye-Fi-Modusanzeige
| 3D-Bilder
| Wiedergabeordner
12/12 | Bildnummer/Anzahl der im ausgewählten Datumsbereich bzw. Ordner enthaltenen Bilder
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| Überhitzungswarnung
| Vergrößerung nicht möglich

Anzeige | Bedeutung
101-0012 | Ordner-/Dateinummer
2011-1-1 9:30 AM | Aufnahmedatum/-uhrzeit des Wiedergabebilds

Anzeige | Bedeutung
| Restladung
| Warnung bei schwachem Akku
| TransferJet-Einstellungen
| Wiedergabemodus
| Messmodus
| Blitzmodus
| Weißabgleich / wird nur bei der DSC-TX10 angezeigt.
+2.0EV | Belichtungswert

Anzeige | Bedeutung
500 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
ISO400 | ISO-Wert
C:32:00 | Selbstdiagnoseanzeige
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Anzeige für Längen- und Breitengrad
| Wiedergabe
| Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit
| Wiedergabebalken
00:00:12 | Zähler
| GPS (nur DSC-TX100V)
| GPS-Einstellung (nur DSC-TX100V)
| Lautstärke

Zurück nach oben