Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbeheb. > Warnanzeigen und Meldungen > Selbstdiagnoseanzeige

## Selbstdiagnoseanzeige

Falls ein Code mit einem Buchstaben am Anfang erscheint, ist die Selbstdiagnosefunktion der Kamera aktiviert. Die letzten zwei Ziffern (durch gekennzeichnet) hängen vom jeweiligen Betriebszustand der Kamera ab.
Falls sich das Problem selbst nach mehrmaliger Anwendung der folgenden Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, muss Ihre Kamera eventuell repariert werden.
Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder eine lokale autorisierte Sony-Kundendienststelle.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- Es liegt eine Störung in der Kamera-Hardware vor. Schalten Sie die Kamera einmal aus und wieder ein.

C:13:

- Die Kamera kann keine Daten von der Speicherkarte lesen oder darauf schreiben. Schalten Sie die Kamera mehrmals aus und wieder ein oder nehmen Sie die Speicherkarte mehrmals heraus und setzen sie wieder ein.

- Im internen Speicher ist ein Formatierfehler aufgetreten oder eine unformatierte Speicherkarte wurde eingesetzt. Formatieren Sie den internen Speicher oder die Speicherkarte. [Details]

- Die eingesetzte Speicherkarte kann nicht mit der Kamera verwendet werden oder die Daten sind beschädigt. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

E:61:
E:62:
E:91:

- An der Kamera ist eine Funktionsstörung aufgetreten. Initialisieren Sie die Kamera und schalten Sie sie dann wieder ein. [Details]

E:94:

- Beim Schreiben oder Löschen von Daten kommt es zu einer Funktionsstörung. Das Gerät muss repariert werden. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder eine lokale autorisierte Sony-Kundendienststelle. Halten Sie alle mit dem Buchstaben „E“ beginnenden Fehlercodes bereit.

Zurück nach oben