Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Wiedergabe) > MENU-Optionen (Wiedergabe) > Schützen

## Schützen

Schützt aufgenommene Bilder vor versehentlichem Löschen.
Die Markierung wird für die mit dieser Funktion ausgewählten Bilder angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um in den Wiedergabemodus zu schalten.

1. MENU (Schützen) gewünschter Modus

(Dieses Bild) | Schützt das aktuell im Einzelbildmodus angezeigte Bild.
(Mehrere Bilder) | Sie können mehrere Bilder auswählen und schützen. Gehen Sie nach Schritt 2 wie im Folgenden beschrieben vor. Wählen Sie ein Bild aus, das geschützt werden soll, und berühren Sie es. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, bis keine zu schützenden Bilder mehr vorhanden sind. Berühren Sie ein Bild mit einer -Markierung erneut, um die -Markierung zu entfernen. Berühren Sie [OK] [OK].
(Alle Serienbilder einstellen.) | Schützt alle Bilder in der ausgewählten Seriengruppe im Modus „Seriengruppe anzeigen“. Berühren Sie [OK] im Anschluss an Schritt 2.
(Alle an d. Datum festlegen) | Damit schützen Sie alle Bilder im ausgewählten Datumsbereich oder Ordner bzw. alle AVC HD-Filmwiedergabedateien auf einmal. Berühren Sie [OK] im Anschluss an Schritt 2.
(Alle im Ordner festlegen)
(Alle AVCHD- Ans.-Dat. festl.)
(Alle Serienbilder entfernen.) | Hebt den Schutz aller geschützten Bilder in der ausgewählten Seriengruppe im Modus „Seriengruppe anzeigen“ auf einmal auf. Berühren Sie [OK] im Anschluss an Schritt 2.
(Alle an d. Datum entfernen) | Hebt den Schutz aller Bilder im ausgewählten Datumsbereich oder Ordner bzw. aller AVC HD-Filmwiedergabedateien auf einmal auf. Berühren Sie [OK] im Anschluss an Schritt 2.
(Alle im Ordner entfernen)
(Alle AVCHD- Ans.-Dat. entf.)

Hinweise

- Wenn die Bilder im internen Speicher gespeichert werden, werden Standbilder in der Ordneransicht angezeigt.

- Es gibt folgende Arten von AVCHD-Filmwiedergabedateien:
  DSC-TX10: Filme im AVCHD-Format
  DSC-TX100 / TX100V: Filme, bei denen bei der Aufnahme [Filmformat] auf [AVCHD 50i/50p] oder [AVCHD 60i/60p] eingestellt war. [Details]

Zurück nach oben