Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Fokus

## Fokus

Fokussierung auf Motive in der Nähe des Bildschirmrands
Damit können Sie die Fokussiermethode wählen. Verwenden Sie das Menü, wenn es schwierig ist, im Autofokus eine ausreichende Scharfstellung zu erzielen.
AF ist die Abkürzung für „Autofokus“, eine Funktion, die den Fokus automatisch einstellt.
Der gewählte AF-Messzonensucherrahmen erscheint auf dem Bildschirm.

1. MENU (Fokus) gewünschter Modus

Die Einstellung nehmen Sie je nach Aufnahmemodus mithilfe von Tasten vor, die links am Bildschirm angezeigt werden.

| (Multi-AF) | Automatische Fokussierung auf ein Motiv in allen Messzonen des Sucherrahmens. Wenn Sie den Auslöser im Standbild-Aufnahmemodus halb gedrückt halten, wird ein grüner Rahmen um den fokussierten Bereich angezeigt. Wenn die Gesichtserkennungsfunktion aktiv ist, haben Gesichter für den Autofokus Vorrang. Wenn die Szenenwahl auf den Modus (Unterwasser) eingestellt ist, wird die Fokussierfunktion an die Bedingungen bei Unterwasseraufnahmen angepasst. Wenn Sie den Auslöser halb nach unten drücken und die Kamera den Fokus korrekt eingestellt hat, erscheint ein großer grüner Rahmen (DSC-TX10).
| (Center-AF) | Automatische Fokussierung auf ein Motiv in der Mitte des Sucherrahmens. Wenn Sie diese Funktion zusammen mit der AF-Speicherfunktion verwenden, können Sie das Bild in der gewünschten Art und Weise konzipieren.
| (Spot-AF) | Automatische Fokussierung auf ein sehr kleines Objekt oder einen engen Bereich. Wenn Sie diese Funktion zusammen mit der AF-Speicherfunktion verwenden, können Sie das Bild in der gewünschten Art und Weise konzipieren. Halten Sie die Kamera ruhig, damit das Motiv im AF-Messzonensucherrahmen bleibt.

Hinweise

- Wenn Sie [Digitalzoom] oder [AF-Hilfslicht] verwenden, wird der AF-Messzonensucherrahmen deaktiviert und mit einer gepunkteten Linie angezeigt. In diesem Fall fokussiert die Kamera vorrangig auf Motive um die Bildschirmmitte.

- Wenn der Fokusmodus auf eine andere Option als [Multi-AF] eingestellt ist, können Sie die Gesichtserkennungsfunktion nicht verwenden.

- Wenn die Fokusnachführung aktiviert ist, fokussiert die Kamera vorrangig auf das Motiv, das verfolgt werden soll.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Optionen eventuell nicht eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Schnelle Auswahl des vorrangigen Motivs
Wenn Sie den Bildschirm berühren, erscheint ein Rahmen, und sobald Sie den Auslöser halb nach unten drücken, wird der Bereich im Rahmen scharf gestellt. Berühren Sie , um die Fokusnachführung zu beenden.

### Fokussierung auf Motive in der Nähe des Bildschirmrands

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Motiv unscharf ist:

1. Richten Sie die Kamera so aus, dass sich das Motiv im AF-Messzonensucher (A) befindet, und halten Sie den Auslöser halb nach unten gedrückt, um auf das Motiv zu fokussieren (AF-Speicher).

1. Wenn die AE/AF-Speicheranzeige (B) zu blinken aufhört und stetig leuchtet, bewegen Sie die Kamera auf den ursprünglichen Bildausschnitt zurück und drücken Sie den Auslöser ganz nach unten.

- Solange Sie den Auslöser nicht ganz nach unten drücken, können Sie das Fokussieren so oft wie nötig wiederholen und ausprobieren.

Verwandtes Thema
Fokusnachführung
Zurück nach oben