Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > EV

## EV

Sie können die Belichtung manuell in 1/3 EV-Schritten auf einen Wert zwischen –2.0 EV und +2.0 EV einstellen.

1. MENU (EV)

Die Einstellung nehmen Sie je nach Aufnahmemodus mithilfe von Tasten vor, die links am Bildschirm angezeigt werden.

1. Berühren Sie / zum Einstellen der Belichtung [OK].

Sie können die Belichtung auch einstellen, indem Sie in der Einstellleiste berühren und nach rechts oder links ziehen.
Anpassen der Belichtung für bessere Bilder
A: Überbelichtung (zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Unterbelichtung (nicht genug Licht)
Hinweise

- Die Belichtung wird eventuell nicht richtig eingestellt, wenn die Aufnahme in sehr heller oder dunkler Umgebung erfolgt oder wenn Sie den Blitz benutzen.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Optionen eventuell nicht eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben