Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Filmqualität / Filmgröße

## Filmqualität / Filmgröße

Je größer das Bild, desto höher ist die Bildqualität des Films. Je mehr Daten pro Sekunde (durchschnittliche Bitrate), desto höher ist die Bildqualität.
Drücken Sie zum Auswählen eines Filmformats im Aufnahmemodus MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Filmformat]. [Details]

#### DSC-TX10

Sie können beim AVCHD-Format die Filmqualität und beim MP4-Format die Filmgröße einstellen.
Filmqualität (Aufnahmeformat: AVCHD)

1. MENU (Filmqualität) gewünschter Modus

Nehmen Sie die Einstellung je nach Aufnahmemodus mithilfe der Tasten vor, die links am Bildschirm angezeigt werden.
Mit dieser Kamera werden Filme im AVCHD-Format aufgenommen, und zwar im Interlace-Modus mit ca. 60 Halbbildern/Sek. (1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Halbbildern/Sek. (1080 50i-kompatible Geräte) und Dolby Digital-Audio.

| Filmqualität | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Aufnahme in höchster Bildqualität, Größe 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Aufnahme in hoher Bildqualität, Größe 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Aufnahme in Standardbildqualität, Größe 1440×1080 (50i/60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Sie können bei Filmen im Format [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatible Geräte) bzw. [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatible Geräte) die Filmqualität und beim MP4-Format die Filmgröße einstellen.
Filmqualität (Aufnahmeformat:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatible Geräte)/[AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatible Geräte))

1. MENU (Filmqualität) gewünschter Modus

Nehmen Sie die Einstellung je nach Aufnahmemodus mithilfe der Tasten vor, die links am Bildschirm angezeigt werden.
Mit dieser Kamera werden Filme im AVCHD-Format aufgenommen, und zwar mit ca. 60 Halbbildern/Sek. (1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Halbbildern/Sek. (1080 50i-kompatible Geräte) im Interlace-Modus mit Dolby Digital-Audio oder im AVCHD-Format mit ca. 60 Halbbildern/Sek. (1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Halbbildern/Sek. (1080 50i-kompatible Geräte) im progressiven Modus mit Dolby Digital-Audio.

| Filmqualität | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Aufnahme in höchster Bildqualität, Größe 1920×1080 (50p/60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Aufnahme in höchster Bildqualität, Größe 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Aufnahme in Standardbildqualität, Größe 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Aufnahme in Standardbildqualität, Größe 1440×1080 (50i/60i).

#### Filmgröße (Aufnahmeformat: MP4)

1. MENU (Filmgröße) gewünschte Größe

Nehmen Sie die Einstellung je nach Aufnahmemodus mithilfe der Tasten vor, die links am Bildschirm angezeigt werden.
Mit dieser Kamera werden Filme im MPEG-4-Format aufgenommen, und zwar im progressiven Modus mit ca. 30 Vollbildern/Sek. (1080 60i-kompatible Geräte) bzw. ca. 25 Vollbildern/Sek. (1080 50i-kompatible Geräte) und AAC-Audio im MP4-Format.

| Bildgröße bei Filmen | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Aufnahme in einer Größe von 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Aufnahme in einer Größe von 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Aufnahme in VGA-Größe

Hinweise

- Wenn Sie als Bildgröße [MP4 3M] auswählen, wird ein Telefoto aufgenommen.

- Filme, bei deren Aufnahme der Filmmodus auf [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) gesetzt war, lassen sich nicht in Originalqualität auf eine Disc speichern. Konvertieren Sie den Film mit „PMB“ und speichern Sie ihn auf die Disc.
  Filme, bei deren Aufnahme der Filmmodus auf [AVC HD 24M (FX)] gesetzt war, lassen sich nicht auf DVD oder als AVCHD-Disc speichern. Speichern Sie sie auf eine Blu-ray-Disc.

Zurück nach oben