Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Positionsinformation (nur DSC-TX100V)

## Positionsinformation (nur DSC-TX100V)

Sie können den GPS-Triangulationsstatus überprüfen. Während der Anzeige des GPS-Triangulationsstatus lässt sich die GPS-Triangulation für die Kamera problemlos einstellen.

1. MENU (Positionsinformation)

Die Triangulationsdaten werden am Bildschirm angezeigt.

#### Hinweis zu den GPS-Anzeigen

Die Anzeige (A) ändert sich entsprechend der Stärke des GPS-Signalempfangs, wenn GPS aktiviert ist.

GPS-Anzeigen | Triangulationsstatus | GPS-Empfangsstatus
Keine Anzeige | Aus | [GPS-Einstellung] ist auf [Aus] eingestellt oder es ist ein Fehler aufgetreten.
| Problematisch | Die Kamera findet kein GPS-Signal und kann daher keine Positionsdaten erfassen. Benutzen Sie die Kamera in offenem Gelände.
| Suche läuft | Die Kamera sucht nach GPS-Satelliten. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Triangulation beginnt.
| Triangulation | Während der GPS-Triangulation werden Breitengrad/Längengrad (B) angezeigt.

#### Satelliten- und Positionierungsanzeigen

Auf dem Positionsdatenbildschirm werden die Satellitenposition und der Empfangsstatus der Umlaufbahndaten (C) angezeigt. In der Positionierungsanzeige (D) erscheinen bis zu 4 Anzeigen zum Empfangsstatus der Satellitendaten.
Die Farbe der Satellitenanzeige und der Positionierungsanzeige richtet sich nach dem Positionierungsstatus. Sind die Anzeigen grün, so führt die Kamera gerade eine Triangulation aus.
Hinweise

- Wenn das GPS-Signal von mehreren Satelliten empfangen werden kann, wird die korrekte Aufnahmerichtung unter bestimmten Umständen nicht aufgezeichnet oder angezeigt oder es dauert eine Weile.

- Die Bestimmung der Satellitenpositionen bzw. die Triangulation kann fehlschlagen, wenn Sie den GPS-Empfänger mit den Fingern abdecken.

Verwandtes Thema
GPS-Einstellung (nur DSC-TX100V)
GPS (nur DSC-TX100V)
Zurück nach oben