Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbeheb. > Störungsbeheb. > Akku und Stromversorgung

## Akku und Stromversorgung

Der Akku lässt sich nicht in die Kamera einsetzen.

- Schieben Sie den Akku korrekt ausgerichtet ein, bis der Akku-Auswurfhebel einrastet.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- Nach dem Einsetzen des Akkus in die Kamera kann es kurze Zeit dauern, bis sich die Kamera einschalten lässt.

- Setzen Sie den Akku richtig ein.

- Der Akku ist entladen. Laden Sie den Akku auf.

- Die Akkukontakte sind verschmutzt. Wischen Sie etwaigen Schmutz vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

- Vergewissern Sie sich, dass es sich um einen Akku des Typs NP-BN1 handelt.

Die Kamera schaltet sich plötzlich aus.

- Je nach Kamera- und Akkutemperatur wird die Stromversorgung u. U. automatisch ausgeschaltet, um die Kamera zu schützen. In diesem Fall wird vor dem Ausschalten eine Meldung am Bildschirm angezeigt.

- Wenn [Strom sparen] auf [Standard] oder [Stamina] eingestellt ist und die Kamera im eingeschalteten Zustand eine bestimmte Zeitlang nicht bedient wird, schaltet sie sich zur Schonung des Akkus automatisch aus. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

- Wenn Sie die Kamera in eingeschaltetem Zustand eine bestimmte Zeitlang nicht bedienen und [Strom sparen] auf [Aus] eingestellt oder die Kamera zur Stromversorgung an das Netzteil angeschlossen ist, wird der Bildschirm automatisch dunkel, um das Einbrennen von Bildern zu verhindern. Berühren Sie den Bildschirm, damit die Anzeige wieder zu sehen ist. (DSC-TX100 / TX100V)

Die Akku-Restdaueranzeige ist falsch.

- Dieses Phänomen tritt auf, wenn Sie die Kamera in sehr heißer oder kalter Umgebung benutzen.

- Die angezeigte Akku-Restdauer weicht von der tatsächlichen Restdauer ab. Entladen Sie den Akku vollständig und laden Sie ihn dann wieder auf, um die Anzeige zu korrigieren. Unter bestimmten Bedingungen ist die Restladungsanzeige möglicherweise nicht korrekt.

- Im Laufe der Zeit nimmt die Akkukapazität bei häufigem Gebrauch immer mehr ab. Wenn sich die Akku-Nutzungsdauer erheblich verkürzt, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden.

Die Ein/Aus-/Ladeanzeige der Kamera blinkt beim Laden des Akkus.

- Vergewissern Sie sich, dass es sich um einen Akku des Typs NP-BN1 handelt.

- Die Ein/Aus-/Ladeanzeige der Kamera blinkt langsam, wenn Sie einen Akku verwenden, der lange Zeit unbenutzt war. Nehmen Sie den Akku in diesem Fall aus der Kamera heraus und setzen Sie ihn neu ein.

- Erläuterungen dazu finden Sie unter „Akku“ [Details].

Der Akku ist nicht geladen, obwohl die Ein/Aus-/Ladeanzeige nicht mehr leuchtet und der Ladevorgang eigentlich beendet ist.

- Dieses Phänomen tritt auf, wenn Sie den Akku in sehr heißer oder kalter Umgebung laden. Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.

Zurück nach oben