Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Sicherheitsmaßnahmen / Info zu dieser Kamera > Sicherheitsmaßnahmen > Netzteil

## Netzteil

- Das mitgelieferte Netzteil wurde speziell für diese Kamera konzipiert. Schließen Sie es daher nicht an andere elektronische Geräte an. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion. Achten Sie außerdem darauf, das Originalnetzteil von Sony zu verwenden.

- Wenn die Ein/Aus-/Ladeanzeige der Kamera beim Laden blinkt, nehmen Sie den Akku, der gerade geladen wird, heraus und setzen denselben Akku wieder in diese Kamera ein. Wenn die Ein/Aus-/Ladeanzeige erneut blinkt, liegt unter Umständen am Akku ein Fehler vor oder Sie verwenden einen anderen Akku als den angegebenen. Vergewissern Sie sich, dass der Akku dem angegebenen Typ entspricht. Wenn es sich um einen Akku des angegebenen Typs handelt, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie einen neuen bzw. anderen ein, um zu prüfen, ob das Ladegerät einwandfrei funktioniert. Wenn das Ladegerät einwandfrei funktioniert, liegt möglicherweise ein Fehler am Akku vor.

- Wenn die Ein/Aus-/Ladeanzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil an die Kamera angeschlossen und mit einer Netzsteckdose verbunden ist, so wurde der Ladevorgang vorübergehend unterbrochen und das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus. Das Akkuladegerät unterbricht automatisch den Ladevorgang und schaltet in den Bereitschaftsmodus um, wenn die Temperatur außerhalb der empfohlenen Betriebstemperatur liegt. Sobald die Temperatur wieder im zulässigen Bereich liegt, setzt das Akkuladegerät den Ladevorgang fort und die Ein/Aus-/Ladeanzeige leuchtet wieder. Wir empfehlen, den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C zu laden.

- Mit dem mitgelieferten Netzteil können Sie den Akku laden, während sich dieser in der Kamera befindet. Außerdem kann die Kamera im Wiedergabemodus über ein Netzteil mit Strom versorgt werden. Im Aufnahmemodus ist eine Stromversorgung über ein Netzteil nicht möglich. Für die Stromversorgung über eine Netzsteckdose während der Aufnahme benötigen Sie ein Netzteil des Modells AC-LS5 (gesondert erhältlich) sowie ein VMC-MD3-Mehrzweckanschlusskabel (gesondert erhältlich).

Zurück nach oben