Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwenden der MENU-Optionen (Wiedergabe) > MENU-Optionen (Wiedergabe) > Löschen

## Löschen

Ermöglicht Ihnen, nicht erwünschte Bilder zum Löschen auszuwählen.

1. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe), um in den Wiedergabemodus zu schalten.

1. (Löschen) gewünschter Modus

(Alle außer diesem Bild) | Damit löschen Sie im Modus „Seriengruppe anzeigen“ alle Bilder mit Ausnahme des ausgewählten Bildes aus einer Seriengruppe. Berühren Sie im Anschluss an Schritt 2 die Option [OK].
(Alle Bilder in d. Seriengrp.) | Damit löschen Sie alle Bilder in der ausgewählten Seriengruppe auf einmal. Berühren Sie im Anschluss an Schritt 2 die Option [OK].
(Dieses Bild) | Löscht das aktuell im Einzelbildmodus angezeigte Bild.
(Mehrere Bilder) | Ermöglicht Ihnen, mehrere Bilder auszuwählen und zu löschen. Gehen Sie nach Schritt 2 wie im Folgenden beschrieben vor. Wählen Sie ein Bild aus und berühren Sie es dann. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, bis keine zu löschenden Bilder mehr vorhanden sind. Berühren Sie ein Bild mit einer -Markierung erneut, um die -Markierung zu entfernen. Berühren Sie MENU [OK]
(Alle Bilder an diesem Datum) (Alle im Ordner) (Alle AVCHD-Ansicht-Dateien) | Damit löschen Sie alle Bilder im ausgewählten Datumsbereich oder Ordner bzw. alle AVC HD-Filmwiedergabedateien auf einmal. Berühren Sie im Anschluss an Schritt 2 die Option [OK].

Bei der Auswahl von Bildern können Sie zwischen dem Index- und dem Einzelbildmodus umschalten
Wenn Sie (Mehrere Bilder) ausgewählt haben, können Sie durch Berühren von auf dem Indexbildschirm wieder zur Einzelbildansicht und durch Berühren von in der Einzelbildansicht wieder zum Indexbildschirm wechseln.

- Sie können auch in [Schützen], [Mit TransferJet senden] oder [Drucken (DPOF)] zwischen Index- und Einzelbildmodus umschalten.

Hinweise

- Wenn Sie den internen Speicher verwenden, wird das Bild in der Ordner-Ansicht angezeigt.

- Es gibt folgende Arten von AVCHD-Filmwiedergabedateien:

DSC-TX10: Filme im AVCHD-Format
DSC-TX100 / TX100V: Filme, bei denen bei der Aufnahme [Filmformat] auf [AVCHD 50i/50p] oder [AVCHD 60i/60p] eingestellt war. [Details]
Zurück nach oben