Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Ρύθμιση σύνδ. USB

## Ρύθμιση σύνδ. USB

Επιλέγει τη λειτουργία USB κατά τη σύνδεση της μηχανής σε έναν υπολογιστή ή μια συσκευή USB μέσω του καλωδίου USB ακροδέκτη πολλαπλής χρήσης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Ρύθμιση σύνδ. USB] επιθυμητή λειτουργία

| Αυτόματα | Ανάλογα με τον υπολογιστή ή τις άλλες συσκευές USB που συνδέετε στη μηχανή, η λειτουργία σύνδεσης επιλέγεται αυτόματα μεταξύ των λειτουργιών [MTP] ή [Mass Storage]. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 7, επιλέγεται η ρύθμιση [MTP] και είναι διαθέσιμες κάποιες ειδικές λειτουργίες για τα Windows 7.
| MTP | Πραγματοποιεί σύνδεση MTP μεταξύ της μηχανής και ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής USB. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 7, επιλέγεται η ρύθμιση [MTP] και είναι διαθέσιμες κάποιες ειδικές λειτουργίες για τα Windows 7. Εάν χρησιμοποιείτε άλλα λειτουργικά συστήματα (Vista/XP, MacOS X), εμφανίζεται ο οδηγός αυτόματης αναπαραγωγής και οι ακίνητες εικόνες στο φάκελο εγγραφής της μηχανής εισάγονται στον υπολογιστή.
| Mass Storage | Πραγματοποιεί σύνδεση Mass Storage μεταξύ της μηχανής και ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής USB.

Σημείωση

- Αν το Device Stage* δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση της μηχανής στα Windows 7, ορίστε το στοιχείο [Ρύθμιση σύνδ. USB] σε [Αυτόματα].

* Το Device stage είναι ένα διαχειριζόμενο μενού (ειδική λειτουργία για τα Windows 7) για τη σύνδεση της μηχανής κλπ.
Πίσω στην κορυφή