Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Ρύθμιση GPS (DSC-TX100V μόνο)

## Ρύθμιση GPS (DSC-TX100V μόνο)

Έλεγχος της κατάστασης τριγωνισμού και της κατεύθυνσης λήψης
Το ενσωματωμένο GPS και ο αισθητήρας κατεύθυνσης της μηχανής λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία ή την κατεύθυνση λήψης και τις εγγράφουν στις εικόνες.
Με το παρεχόμενο λογισμικό "PMB", μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες και ταινίες που εγγράφηκαν με πληροφορίες τοποθεσίας και κατεύθυνσης λήψης σε έναν υπολογιστή και να απολαύσετε την προβολή τους με χάρτη που δείχνει την τοποθεσία λήψης τους. Δείτε την παράγραφο "PMB Help" για λεπτομέρειες.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Ρύθμιση GPS] επιθυμητή λειτουργία

| Ναι | Ενεργοποιείται ο αισθητήρας κατεύθυνσης GPS.
| Όχι | Απενεργοποιείται ο αισθητήρας κατεύθυνσης GPS. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, για να μην εγγράψετε πληροφορίες θέσης και κατεύθυνσης.

Για τη λήψη σήματος GPS

- Εκτελέστε τριγωνισμό όταν το κάλυμμα του φακού είναι ανοιχτό.

- Δεν είναι δυνατός ο σωστός τριγωνισμός σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε ψηλά κτίρια.
  Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σε έναν ανοιχτό εξωτερικό χώρο και ενεργοποιήστε την ξανά.

- Αν δεν εμφανιστεί το εικονίδιο τριγωνισμού, ακόμη και μετά από αναμονή μερικών λεπτών, μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχές όπου η λήψη σήματος GPS είναι δύσκολη ή αδύνατη.
  Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σας σε ανοικτό, εξωτερικό χώρο ή εγγράψτε εικόνες στην υπάρχουσα κατάσταση, όπου δεν θα εγγράφονται πληροφορίες τοποθεσίας.

Σημειώσεις

- Η κατεύθυνση λήψης δεν εγγράφεται κατά τη λήψη ταινιών.

- Κατά την απογείωση και προσγείωση αεροπλάνου, απενεργοποιήστε τη μηχανή, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται στο αεροπλάνο.

- Χρησιμοποιήστε το GPS σύμφωνα με τους κανονισμούς του χώρου ή της κατάστασης, όπου βρίσκεστε.

- Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη πληροφοριών θέσης όταν χρησιμοποιείτε το GPS για πρώτη φορά ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε συχνά. Ο χρόνος τριγωνισμού μπορεί να μικρύνει με τη λήψη δεδομένων υποβοήθησης GPS. [Πληροφ.]

- Οι πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση λήψης που λαμβάνει αυτή η μηχανή βασίζονται στο μαγνητικό βορρά (η κατεύθυνση προς την οποία στρέφεται η βελόνα της πυξίδας).

- Αν η μηχανή βρίσκεται κοντά σε μια μαγνητική πηγή ή ένα μέταλλο, μπορεί να προκύψει σφάλμα στον αισθητήρα κατεύθυνσης. Διατηρήστε τη μηχανή μακριά από μαγνητική πηγή ή μέταλλο, αν είναι δυνατό.

- Η σωστή κατεύθυνση λήψης μπορεί να μην εγγραφεί ή να μην εμφανιστεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Κοντά σε κτίριο, σε γέφυρα πεζών, σε μεταλλική γέφυρα, σε όχημα ή σε μεταλλικό πύργο

- Κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεόραση, ηχείο, ψυγείο, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά

- Κοντά σε γραφείο ή καρέκλα από χάλυβα, κλπ.

- Οι πληροφορίες κατεύθυνσης θα γίνουν ασταθείς αν η μηχανή είναι στραμμένη προς τα επάνω.

- Η αναζήτηση των θέσεων των δορυφόρων ή ο τριγωνισμός ενδέχεται να αποτύχει, εάν τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας μπροστά από το δέκτη GPS.

### Έλεγχος της κατάστασης τριγωνισμού και της κατεύθυνσης λήψης

Η ένδειξη αλλάζει σύμφωνα με την ισχύ της λήψης του σήματος GPS όταν είναι ενεργοποιημένο το GPS. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση τριγωνισμού χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση [Πληροφορίες θέσης]. [Πληροφ.]
Μπορείτε να ελέγξετε την κατεύθυνση λήψης με το εικονίδιο κατεύθυνσης που εμφανίζεται στην οθόνη.

Κατάσταση τριγωνισμού | Ενδείξεις GPS | Κατάσταση λήψης GPS
Απενεργοποιημένη | Χωρίς ένδειξη | H [Ρύθμιση GPS] έχει οριστεί στην επιλογή [Όχι] ή παρουσιάστηκε σφάλμα.
Δύσκολη |  | Η μηχανή σας δεν μπορεί να εντοπίσει σήμα GPS και συνεπώς, δεν μπορεί να κάνει λήψη των πληροφοριών τοποθεσίας. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σας σε ανοικτό χώρο.
Αναζήτηση |  | Γίνεται αναζήτηση για δορυφόρους GPS. Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να ξεκινήσει ο τριγωνισμός.
Τριγωνισμός |  | Η μηχανή σας λαμβάνει σήμα GPS και μπορεί να κάνει λήψη πληροφοριών τοποθεσίας.

Κατεύθυνση λήψης | Ενδείξεις
Βόρια |
Δυτικά |
Νότια |
Ανατολικά |

Σχετικό θέμα
Αναγνώριση σκηνής
Ρύθμιση GPS (DSC-TX100V μόνο)
Δεδ. υποβοήθ. GPS (DSC-TX100V μόνο)
Αυτ. προσ. ρολογ. (DSC-TX100V μόνο)
GPS (DSC-TX100V μόνο)
Πίσω στην κορυφή