Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ταινιών > Λήψη ταινιών

## Λήψη ταινιών

#### DSC-TX10

1. Σύρετε το κάλυμμα του φακού προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία λήψης.

1. Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) (A) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

1. Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να διακόψετε την εγγραφή.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Σύρετε το κάλυμμα του φακού προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία λήψης.

1. Πιέστε ελαφρά το κουμπί (Κουμπί ταινίας) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

1. Πιέστε ξανά το κουμπί (Κουμπί ταινίας) για να διακόψετε την εγγραφή.

Σημειώσεις

- Ο ήχος λειτουργίας του κουμπιού MOVIE πιθανόν να εγγραφεί, όταν διακόψετε την εγγραφή μιας ταινίας. (DSC-TX10)

- Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά τη φορά, όταν έχουν οριστεί οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μηχανής και η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25°C περίπου. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή ταινίας, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά την εγγραφή, πιέζοντας ξανά το κουμπί MOVIE ή (Κουμπί ταινίας). Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος η εγγραφή ενδέχεται να διακοπεί για την προστασία της μηχανής.

Σχετικό θέμα
Ζουμ
Λήψη ακίνητων εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας (Dual Rec)
Ποιότητα ταινίας / Μέγεθος ταινίας
Μορφή ταινίας
Πίσω στην κορυφή