Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ακίνητων εικόνων > Λήψη ακίνητων εικόνων

## Λήψη ακίνητων εικόνων

1. Σύρετε το κάλυμμα του φακού προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία λήψης.

1. Κρατήστε τη μηχανή σταθερή, όπως απεικονίζεται και συνθέστε τη λήψη.

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής για εστίαση.

- Η κοντινότερη απόσταση λήψης είναι περίπου 1 cm (W), 50 cm (T) (από το φακό).

1. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα.

Αν κάνετε λήψη ακίνητης εικόνας ενός θέματος στο οποίο είναι δύσκολο να εστιάσετε

- Όταν η μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει αυτόματα στο θέμα, αναβοσβήνει αργά η ένδειξη κλειδώματος AE/AF και δεν ακούγεται ο ήχος μπιπ. Συνθέστε ξανά τη λήψη ή αλλάξτε τη ρύθμιση εστίασης. [Πληροφ.]

- Η εστίαση ενδεχομένως να είναι δύσκολη στις εξής περιπτώσεις:

- Είναι σκοτεινά και το θέμα βρίσκεται σε απόσταση.

- Η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και στο φόντο είναι μικρή.

- Το θέμα φαίνεται μέσα από γυαλί.

- Το θέμα κινείται γρήγορα.

- Υπάρχει αντανακλώμενο φως ή γυαλιστερές επιφάνειες.

- Το θέμα φωτίζεται από πίσω ή υπάρχει φως που αναβοσβήνει.

Σχετικό θέμα
Προβολή ακίνητων εικόνων
Μέγ. ακίν. εικόνας / Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας
Πίσω στην κορυφή