Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή) > Στοιχεία MENU (Προβολή) > Διαγραφή

## Διαγραφή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε εικόνες που δεν χρειάζεστε για διαγραφή.

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. (Διαγραφή) επιθυμητή λειτουργία

(Όλα εκτός από εικόνα αυτή) | Διαγράφει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες της ομάδας ριπής εκτός από την εικόνα που επιλέγεται στη λειτουργία Εμφάνιση ομάδας ριπής. Μετά από το βήμα 2, πιέστε ελαφρά το [OK].
(Όλες εικόνες σε ομάδ. ριπής) | Διαγράφει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες στην επιλεγμένη ομάδα ριπής. Μετά από το βήμα 2, πιέστε ελαφρά το [OK].
(Αυτή την εικόνα) | Διαγράφει την εικόνα που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στη λειτουργία μονής εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες) | Σας επιτρέπει να επιλέξετε και να διαγράψετε πολλές εικόνες. Κάντε τα εξής μετά από το βήμα 2. Επιλέξτε μια εικόνα και, στη συνέχεια, πιέστε την ελαφρά. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να μην υπάρχουν άλλες εικόνες για διαγραφή. Πιέστε ξανά μια εικόνα με σύμβολο για να καταργήσετε το σύμβολο . Πιέστε ελαφρά MENU [OK]
(Όλες εικόνες της ημερ/νίας) (Όλα σε αυτό το φάκελο) (Όλα τα αρχεία προβ. AVCHD) | Διαγράφει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες στο επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας ή στον επιλεγμένο φάκελο ή όλες τις ταινίες στα αρχεία προβολής AVC HD. Μετά από το βήμα 2, πιέστε ελαφρά το [OK].

Όταν επιλέγετε εικόνες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ της λειτουργίας ευρετηρίου και της λειτουργίας μονής εικόνας
Εάν επιλέξετε το στοιχείο (Πολλαπλές εικόνες), πιέστε ελαφρά το εικονίδιο στην οθόνη ευρετηρίου για να επιστρέψετε στην οθόνη μονής εικόνας και πιέστε ελαφρά το εικονίδιο στην οθόνη μονής εικόνας για να επιστρέψετε στην οθόνη ευρετηρίου.

- Μπορείτε επίσης να εναλλάσσεστε μεταξύ της λειτουργίας ευρετηρίου και της λειτουργίας μονής εικόνας στις λειτουργίες [Προστασία], [Αποστολή με TransferJet] ή [Εκτύπωση (DPOF)].

Σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε εσωτερική μνήμη, η εικόνα εμφανίζεται στην Προβολή φακέλου.

- Η ταινία στα αρχεία προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]
Πίσω στην κορυφή