Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Πριν από τη χρήση > Ονόματα εξαρτημάτων και λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη > Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη

## Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη

Λίστα εικονιδίων λειτουργίας λήψης
Λίστα εικονιδίων λειτουργίας προβολής
Τα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη για να υποδηλώσουν την κατάσταση της μηχανής.
Οι θέσεις των εικονιδίων που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

### Λίστα εικονιδίων λειτουργίας λήψης

Προβολή | Ένδειξη
9 | Αριθμός εγγράψιμων εικόνων (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Σκηνή λήψης ταινίας Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο στο μοντέλο DSC-TX10.
| Εικονίδιο Αναγνώρισης σκηνής
| Προειδοποίηση για δόνηση
| Μείωση κλειστών ματιών
| Αναγνώριση σκηνής
| Εικονίδιο υπέρθεσης για Βελτιωμένη αυτόματη προσαρμογή
ΕΓΓΡΑΦΗ Αναμονή | Εγγραφή ταινίας / Αναμονή ταινίας
0:12 | Χρόνος εγγραφής (λεπ.:δευτ.)
| Ανίχνευση προσώπου
| Ισορροπία λευκού Η ένδειξη / εμφανίζεται μόνο στο μοντέλο DSC-TX10.
| Λειτουργία φωτομέτρου
| Εφέ αποεστίασης
| Εφέ απαλού δέρματος
| Ρυθμίσεις ριπής
| Προβολή λειτουργίας Eye-Fi
| Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
| Πλήρες αρχείο βάσης δεδομένων/ Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων

Προβολή | Ένδειξη
| Κλείδωμα AE/AF
ISO400 | Αριθμός ISO
| Αργή ταχύτητα κλείστρου NR
125 | Ταχύτητα κλείστρου
F3.5 | Τιμή διαφράγματος
+2.0EV | Τιμή έκθεσης
| Δείκτης κάδρου εύρεσης εύρους AF
| Κοντινή εστίαση
| Λειτουργία φλας
| Μείωση κόκκινων ματιών
| Φόρτιση φλας
| Μείωση θορύβου ανέμου

Προβολή | Ένδειξη
| Υπόλοιπο μπαταρίας
| Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
| Μη έγκυρη οθόνη αφής
| GPS (DSC-TX100V)
| Πληροφορίες θέσης (DSC-TX100V)
1.4 | Κλιμάκωση ζουμ
| Εγγραφή στην προσωρινή μνήμη (DSC-TX100 / TX100V)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ | Λήψη
| Μέσα εγγραφής (κάρτα μνήμης/ εσωτερική μνήμη)
| Φωτισμός AF

Προβολή | Ένδειξη
100Λεπ | Εγγράψιμος χρόνος
| Φάκελος εγγραφής
| Χρονοδιακόπτης
C:32:00 | Οθόνη αυτοδιάγνωσης
| Προειδοποιητική ένδειξη για την εγγραφή φωτογραφίας
| Προορισμός (DSC-TX10 / TX100)
| Κάδρο εύρεσης εύρους AF
| Σταυρονήματα σημειακής φωτομέτρησης
| Μέγεθος εικόνας/Μέγεθος πανοραμικής εικόνας/Ποιότητα Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο στο μοντέλο DSC-TX100 / TX100V.
96 | Αριθμός εγγράψιμων εικόνων
| Καταγραφή ημερομηνίας

### Λίστα εικονιδίων λειτουργίας προβολής

Προβολή | Ένδειξη
| Μέγεθος εικόνας/Μέγεθος πανοραμικής εικόνας/Ποιότητα Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο στο μοντέλο DSC-TX100 / TX100V.
| Εικόνες ριπής
| Κύρια εικόνα στην ομάδα ριπής
| Προστασία
| Παραγγελία εκτύπωσης (DPOF)
| Ζουμ αναπαραγωγής
| Μέσα αναπαραγωγής (Κάρτα μνήμης/ εσωτερική μνήμη)
| Προβολή λειτουργίας Eye-Fi
| Εικόνες 3D
| Αναπαραγωγή φακέλου
12/12 | Αριθμός εικόνας/ Αριθμός εικόνων που εγγράφηκαν στο επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών, στον επιλεγμένο φάκελο
| Πλήρες αρχείο βάσης δεδομένων/ Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων
| Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
| Δεν διατίθεται μεγέθυνση

Προβολή | Ένδειξη
101-0012 | Αριθμός αρχείου-φακέλου
2011-1-1 9:30 AM | Ημερομηνία /ώρα εγγραφής της εικόνας που αναπαράγεται

Προβολή | Ένδειξη
| Υπόλοιπο μπαταρίας
| Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
| Ρυθμίσεις TransferJet
| Τρόπος προβολής
| Λειτουργία φωτομέτρου
| Λειτουργία φλας
| Ισορροπία λευκού Η ένδειξη / εμφανίζεται μόνο στο μοντέλο DSC-TX10.
+2.0EV | Τιμή έκθεσης

Προβολή | Ένδειξη
500 | Ταχύτητα κλείστρου
F3.5 | Τιμή διαφράγματος
ISO400 | Αριθμός ISO
C:32:00 | Οθόνη αυτοδιάγνωσης
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Προβολή γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους
| Αναπαραγωγή
| Μεταβλητή ταχύτητα αναπαραγωγής
| Μπάρα αναπαραγωγής
00:00:12 | Μετρητής
| GPS (DSC-TX100V μόνο)
| Ρύθμιση GPS (DSC-TX100V μόνο)
| Ένταση ήχου

Πίσω στην κορυφή