Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προβολή εικόνων σε τηλεόραση > Προβολή μιας εικόνας σε τηλεόραση HD (υψηλής ευκρίνειας) > Προβολή μιας εικόνας σε τηλεόραση HD μέσω του καλωδίου HDMI (πωλείται χωριστά)

## Προβολή μιας εικόνας σε τηλεόραση HD μέσω του καλωδίου HDMI (πωλείται χωριστά)

Συνδέστε τη μηχανή σε μία τηλεόραση HD (Υψηλής ευκρίνειας), η οποία διαθέτει υποδοχή HDMI, με ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και την τηλεόραση.

1. Συνδέστε τον ακροδέκτη HDMI της μηχανής (A) με την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης (B) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε την είσοδο.

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Οι εικόνες που έχουν εγγραφεί με τη μηχανή εμφανίζονται στην τηλεόραση. Πιέστε ελαφρά και επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα με τα κουμπιά / στην οθόνη.
"PhotoTV HD"
Η μηχανή αυτή είναι συμβατή με το πρότυπο "PhotoTV HD".
Με σύνδεση τηλεόρασης Sony που είναι συμβατή με το πρότυπο "PhotoTV HD" χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά), μπορείτε να απολαύσετε έναν ολόκληρο νέο κόσμο φωτογραφιών με τη συναρπαστική ποιότητα Full HD.

- Το "PhotoTV HD" επιτρέπει τη λεπτομερή έκφραση λεπτών υφών και χρωμάτων που μοιάζουν με φωτογραφίες.

- Όταν η μηχανή συνδεθεί με τηλεόραση Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία Video Α με χρήση ενός καλωδίου HDMI, η τηλεόρασή σας θα ρυθμιστεί αυτόματα στην ποιότητα εικόνας που είναι η πιο κατάλληλη για ακίνητες εικόνες. Όταν η τηλεόραση είναι ρυθμισμένη σε βίντεο, η ρύθμιση της ποιότητας εικόνας είναι κατάλληλη για ταινίες.

- Κατά την αναπαραγωγή ταινίας στο αρχείο προβολής AVCHD, συνιστάται να ρυθμίσετε τη λειτουργία [Τρόπος προβολής] στην επιλογή [Προβολή AVCHD].

- Η ταινία στο αρχείο προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

Σημειώσεις

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή σε μορφή HD εικόνων που έχουν ληφθεί σε μέγεθος εικόνας [VGA].

- Ορίστε την επιλογή [Ανάλυση HDMI] σε [Αυτόματα], [1080p] ή [1080i] πιέζοντας MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις). (DSC-TX100 / TX100V)

- Η ρύθμιση [Μπιπ] ορίζεται στην επιλογή [Κλείστρο].

- Μην συνδέετε τη μηχανή και τον εξοπλισμό προς σύνδεση χρησιμοποιώντας και τους δύο ακροδέκτες εξόδου. Όταν η μηχανή και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω των ακροδεκτών εξόδου, δεν παράγεται εικόνα ή ήχος. Μια τέτοια σύνδεση μπορεί επίσης να προκαλέσει πρόβλημα στη μηχανή ή/και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

- Η μηχανή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά με μερικές τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας (HD). Για παράδειγμα, ίσως να μην μπορείτε να προβάλλετε βίντεο ή να ακούσετε ήχο από την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI με το λογότυπο HDMI.

- Η εγγραφή μπορεί να σταματήσει αυτόματα για την προστασία της μηχανής, μετά από μια χρονική περίοδο, κατά τη λήψη ταινιών όταν η μηχανή και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Πίσω στην κορυφή