Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Υποβρύχια ισορ. λευκού (DSC-TX10 μόνο)

## Υποβρύχια ισορ. λευκού (DSC-TX10 μόνο)

Ρυθμίζει τον χρωματικό τόνο όταν η μηχανή τίθεται στη λειτουργία (Υποβρύχια) στην Επιλογή σκηνικού ή στη λειτουργία (i-ημικυκλικό πανόρ. υποβρύχια) στη [Σκηνή λήψης ταινίας].

1. MENU (Υποβρύχια ισορ. λευκού)

1. Επιθυμητή λειτουργία [OK].

| (Αυτόματα) | Προσαρμόζει αυτόματα τους χρωματικούς τόνους για υποβρύχιες λήψεις ώστε τα χρώματα να εμφανίζονται φυσικά.
| (Υποβρύχια 1) | Προσαρμόζεται για υποβρύχιες συνθήκες όπου το μπλε είναι έντονο.
| (Υποβρύχια 2) | Προσαρμόζεται για υποβρύχιες συνθήκες όπου το πράσινο είναι έντονο.

Σημείωση

- Ανάλογα με το χρώμα του νερού, η Υποβρύχια ισορροπία λευκού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ακόμα και αν επιλέξετε [Υποβρύχια 1] ή [Υποβρύχια 2].

Πίσω στην κορυφή