Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων > Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης > Οθόνη αυτοδιάγνωσης

## Οθόνη αυτοδιάγνωσης

Αν εμφανιστεί ένας κωδικός που αρχίζει με ένα γράμμα της αλφάβητου, η λειτουργία αυτόματης διάγνωσης της μηχανής είναι ενεργοποιημένη. Τα δύο τελευταία ψηφία (που υποδηλώνονται με ) διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής.
Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ακόμη και αφού έχετε ακολουθήσει τις ενέργειες διόρθωσης αρκετές φορές, η μηχανή ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή.
Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- Υπάρχει πρόβλημα με το υλικό της μηχανής. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την ξανά.

C:13:

- Η μηχανή δεν μπορεί να διαβάσει ή να εγγράψει δεδομένα στην κάρτα μνήμης. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη μηχανή ξανά, ή να αφαιρέσετε και να εισάγετε την κάρτα μνήμης αρκετές φορές.

- Έχει παρουσιαστεί σφάλμα διαμόρφωσης στην εσωτερική μνήμη ή έχει εισαχθεί μια μη διαμορφωμένη κάρτα μνήμης. Διαμορφώστε την εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης. [Πληροφ.]

- Η κάρτα μνήμης που εισήχθηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μηχανή ή τα δεδομένα έχουν καταστραφεί. Εισάγετε καινούργια κάρτα μνήμης.

E:61:
E:62:
E:91:

- Έχει παρουσιαστεί δυσλειτουργία της μηχανής. Αρχικοποιήστε τη μηχανή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την πάλι. [Πληροφ.]

E:94:

- Παρουσιάστηκε μια δυσλειτουργία κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή δεδομένων. Απαιτείται επισκευή. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony. Να έχετε πρόχειρους όλους τους αριθμούς του κωδικού σφάλματος που ξεκινά από E.

Πίσω στην κορυφή