Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Αναγνώριση σκηνής

## Αναγνώριση σκηνής

Λειτουργία Προηγμένο
Η μηχανή ανιχνεύει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και μετά πραγματοποιεί τη λήψη. Όταν ανιχνευτεί κίνηση, η ευαισθησία ISO αυξάνεται ανάλογα με την κίνηση για να μειωθεί το θόλωμα του θέματος. Όταν η μηχανή ρυθμιστεί στη λειτουργία Ευφυές αυτόματο, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία [Προηγμένο], με την οποία η μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα λήψη δύο εικόνων.
Στην Αναγνώριση σκηνής, η θέση ενός εικονιδίου που εμφανίζεται στην οθόνη διαφέρει ανάλογα με την αναγνώριση από τη μηχανή μιας σκηνής ή μιας κατάστασης. Εάν η μηχανή αναγνωρίζει μια σκηνή, εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή εικονίδια και οδηγοί, όπως τα (Πορτραίτο), (Νήπιο), (Πορτρ. σε ημίφως), (Ημίφως), (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), (Οπίσθιος φωτισμός), (Τοπία), (Μάκρο), (Κοντινή εστίαση), (Φως προβολέα) ή (Χαμηλό φως). Εάν η μηχανή αναγνωρίσει μια κατάσταση, στη δεύτερη γραμμή εμφανίζονται εικονίδια, όπως τα (Τρίποδο) ή (Μετακίνηση). Η μηχανή μπορεί να αναγνωρίσει τη σκηνή και την κατάσταση ή μόνο το ένα από τα δύο.

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (Ευφυές αυτόματο)

1. MENU (Αναγνώριση σκηνής) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Όταν η μηχανή αναγνωρίσει το σκηνικό, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις και κάνει λήψη της εικόνας.
| (Προηγμένο) | Όταν η μηχανή αναγνωρίσει το σκηνικό, μεταβαίνει στις βέλτιστες ρυθμίσεις. Εάν η μηχανή αναγνωρίσει τα σκηνικά (Ημίφως), (Πορτρ. σε ημίφως), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση και φωτογραφίζει μια άλλη εικόνα. Όταν πραγματοποιήσετε λήψη 2 εικόνων διαδοχικά, η ένδειξη + στο εικονίδιο θα γίνει πράσινη. Όταν γίνει λήψη δύο καρέ, οι δύο εικόνες εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη αμέσως μετά τη λήψη. Όταν εμφανίζεται η ρύθμιση [Μείωση κλ. ματιών], γίνεται αυτόματη λήψη 2 εικόνων και επιλέγεται αυτόματα η εικόνα στην οποία τα μάτια είναι ανοιχτά. [Πληροφ.]

Σημειώσεις

- Η λειτουργία αναγνώρισης σκηνής δεν ενεργοποιείται όταν κάνετε λήψη εικόνων με τη χρήση του ψηφιακού ζουμ.

- Τα σκηνικά (Πορτραίτο), (Πορτρ. σε ημίφως) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.) δεν αναγνωρίζονται στη λειτουργία παρακολούθησης εστίασης.

- Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις φλας είναι [Αυτόματα] και [Όχι].

- Τα σκηνικά αυτά ενδέχεται να μην αναγνωριστούν ανάλογα με την περίπτωση.

- Κατά την ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών (Τρίποδο) και (Ημίφως), οι σκηνές δεν θα μπορούν να αναγνωριστούν ορισμένες φορές σε συνθήκες όπου μεταφέρονται δονήσεις στη μηχανή ακόμα και αν είναι σταθερή σε ένα τρίποδο.

- Ορισμένες φορές το κλείστρο είναι αργό, όταν μια σκηνή αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ως (Τρίποδο) και (Ημίφως). Διατηρήστε τη μηχανή σταθερή κατά τη φωτογράφηση.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

### Λειτουργία Προηγμένο

Στη λειτουργία [Προηγμένο], όταν η μηχανή αναγνωρίσει τα σκηνικά (Ημίφως), (Πορτρ. σε ημίφως), (Οπίσθιος φωτισμός) ή (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), τα οποία τείνουν να θολώνουν, πραγματοποιεί λήψη δύο εικόνων διαδοχικά με τις ρυθμίσεις να διαφέρουν, όπως περιγράφεται παρακάτω. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από τις δύο εικόνες των οποίων έγινε λήψη.

| Πρώτη εικόνα* | Δεύτερη εικόνα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό | Πραγματοποιεί λήψη με αυξημένη την ευαισθησία και μειωμένο το κούνημα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό με οδηγό το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας | Πραγματοποιεί λήψη με αυξημένη ευαισθησία με το πρόσωπο ως οδηγό και μειωμένο το κούνημα
| Πραγματοποιεί λήψη σε Αργό συγχρονισμό | Πραγματοποιεί λήψη με ακόμα πιο αργή ταχύτητα κλείστρου χωρίς αύξηση της ευαισθησίας.
| Πραγματοποιεί λήψη με το φλας | Πραγματοποιεί λήψη με τη φωτεινότητα και την αντίθεση του φόντου προσαρμοσμένη
| Πραγματοποιεί λήψη με το πρόσωπο επάνω στο οποίο ανάβει στροβοσκοπικά το φλας ως οδηγό | Πραγματοποιεί λήψη με τη φωτεινότητα και την αντίθεση του προσώπου και του φόντου προσαρμοσμένη

* Όταν το [Φλας] έχει οριστεί σε [Αυτόματα].
Τι είναι η λειτουργία Μείωσης κλειστών ματιών;
Όταν έχει οριστεί η επιλογή [Προηγμένο], η μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα διαδοχική λήψη δύο εικόνων*, όταν αναγνωρίσει τα σκηνικά (Πορτραίτο) ή (Νήπιο). Η μηχανή θα επιλέξει, θα εμφανίσει και θα εγγράψει αυτόματα την εικόνα, στην οποία τα μάτια του θέματος δεν είναι κλειστά. Εάν τα μάτια είναι κλειστά και στις δύο εικόνες, εμφανίζεται το μήνυμα "Εντοπίστηκαν κλειστά μάτια".
* εκτός από την περίπτωση που το φλας ανάβει στροβοσκοπικά/ όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή.
Πίσω στην κορυφή