Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ποιότητα ταινίας / Μέγεθος ταινίας

## Ποιότητα ταινίας / Μέγεθος ταινίας

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εικόνας της ταινίας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος δεδομένων που χρησιμοποιείται ανά δευτερόλεπτο (μέσος όρος ρυθμού bit), τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα εικόνας.
Επιλέξτε μια μορφή εγγραφής ταινίας πιέζοντας MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Μορφή ταινίας] στη λειτουργία λήψης. [Πληροφ.]

#### DSC-TX10

Μπορείτε να ορίσετε την Ποιότητα ταινίας στη μορφή AVCHD και να ρυθμίσετε το Μέγεθος ταινίας στη μορφή MP4.
Ποιότητα ταινίας (μορφή εγγραφής: AVCHD)

1. MENU (Ποιότητα ταινίας) επιθυμητή λειτουργία

Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ανάλογα με τη Λειτουργία ΕΓΓ.
Οι ταινίες που λαμβάνονται με αυτήν τη μηχανή θα καταγραφούν σε μορφή AVCHD, περίπου 60 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), στη λειτουργία πεπλεγμένων καρέ με ήχο Dolby Digital.

| Ποιότητα ταινίας | Μέσος όρος ρυθμού bit | Περιγραφή
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Λήψη με υψηλή ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Λήψη με τυπική ποιότητα εικόνας μεγέθους 1440×1080 (50i / 60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Μπορείτε να ορίσετε την Ποιότητα ταινίας στην επιλογή [AVCHD 60i/60p] (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή στην επιλογή [AVCHD 50i/50p] (για συσκευές συμβατές με 1080 50i) και να ρυθμίσετε το Μέγεθος ταινίας στη μορφή MP4.
Ποιότητα ταινίας (μορφή εγγραφής:
[AVCHD 60i/60p] (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) / [AVCHD 50i/50p] (για συσκευές συμβατές με 1080 50i))

1. MENU (Ποιότητα ταινίας) επιθυμητή λειτουργία

Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ανάλογα με τη Λειτουργία ΕΓΓ.
Οι ταινίες που λαμβάνονται με αυτήν τη μηχανή εγγράφονται σε μορφή AVCHD, περίπου 60 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), στη λειτουργία πεπλεγμένων καρέ, με ήχο Dolby Digital ή σε μορφή AVCHD, περίπου 60 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), στην προοδευτική λειτουργία, με ήχο Dolby Digital.

| Ποιότητα ταινίας | Μέσος όρος ρυθμού bit | Περιγραφή
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50p / 60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Λήψη με τυπική ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Λήψη με τυπική ποιότητα εικόνας μεγέθους 1440×1080 (50i / 60i).

#### Μέγεθος εικόνας ταινίας (μορφή εγγραφής: MP4)

1. MENU (Μέγεθος ταινίας) επιθυμητό μέγεθος

Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, ανάλογα με τη Λειτουργία ΕΓΓ.
Οι ταινίες που λαμβάνονται με αυτήν τη μηχανή εγγράφονται σε μορφή MPEG-4, περίπου 30 πεδία ανά δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 25 πεδία ανά δευτερόλεπτο περίπου (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), στην προοδευτική λειτουργία με ήχο AAC και σε μορφή mp4.

| Μέγεθος εικόνας ταινίας | Μέσος όρος ρυθμού bit | Περιγραφή
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Λήψη σε μέγεθος 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Λήψη σε μέγεθος 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Λήψη σε μέγεθος VGA

Σημειώσεις

- Μια εικόνα με τηλεφακό προκύπτει όταν έχει επιλεγεί μέγεθος εικόνας [MP4 3M].

- Οι ταινίες που εγγράφονται με τη Λειτουργία ταινίας στη ρύθμιση [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε δίσκο χωρίς να αλλάξει η αρχική τους ποιότητα. Μετατρέψτε την ταινία χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PMB" και αποθηκεύστε την σε ένα δίσκο.
  Οι ταινίες που εγγράφονται με τη Λειτουργία ταινίας στη ρύθμιση [AVC HD 24M (FX)] δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δίσκο DVD ή ως δίσκος AVCHD. Αποθηκεύστε τις σε ένα δίσκο Blu-ray.

Πίσω στην κορυφή