Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Eye-Fi

## Eye-Fi

Μεταφορά δεδομένων εικόνων με τη χρήση της κάρτας Eye-Fi
Ρυθμίζει αν θα χρησιμοποιείται η λειτουργία ανεβάσματος μιας κάρτας Eye-Fi (εμπορικά διαθέσιμη), όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα Eye-Fi με αυτή τη μηχανή.
Η ρύθμιση [Eye-Fi] εμφανίζεται μόνο όταν η κάρτα Eye-Fi είναι τοποθετημένη στη μηχανή.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Eye-Fi] επιθυμητή λειτουργία

| Ναι | Χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανεβάσματος. Το εικονίδιο εμφάνισης της λειτουργίας Eye-Fi στην οθόνη αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία επικοινωνίας της κάρτας Eye-Fi. : Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής. Δεν υπάρχει καμία εικόνα για αποστολή. : Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής για ανέβασμα. : Η κάρτα Eye-Fi βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης. : Η κάρτα Eye-Fi εκτελεί ανέβασμα εικόνων. : Προέκυψε σφάλμα.
| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανεβάσματος.

Σημειώσεις

- Από το Δεκέμβριο 2010, οι κάρτες Eye-Fi πωλούνται στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα Eye-Fi, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή ή πωλητή των καρτών Eye-Fi.

- Οι κάρτες Eye-Fi επιτρέπονται μόνο στις χώρες και περιοχές όπου αγοράστηκαν. Μπορεί να θεωρηθείτε υπόλογοι σύμφωνα με τους τοπικούς περιορισμούς.

- Η κάρτα Eye-Fi διαθέτει μια ασύρματη λειτουργία LAN. Μην εισάγετε την κάρτα Eye-Fi όταν απαγορεύεται το ασύρματο LAN, όπως όταν είστε επιβιβασμένοι σε αεροπλάνο. Όταν εισάγετε την κάρτα Eye-Fi, ρυθμίστε τη λειτουργία [Eye-Fi] σε [Όχι]. Όταν η λειτουργία ανεβάσματος της κάρτας Eye-Fi είναι ρυθμισμένη σε [Όχι], στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

### Μεταφορά δεδομένων εικόνων με τη χρήση της κάρτας Eye-Fi

1. Καθορίστε τις ρυθμίσεις σημείων πρόσβασης του ασύρματου LAN ή τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης μεταφοράς της κάρτας Eye-Fi.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

1. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, εισαγάγετε την κάρτα Eye-Fi στη μηχανή και κάνετε λήψη των εικόνων.

Οι εικόνες που εγγράφηκαν μεταφέρονται αυτόματα μέσω του ασύρματου LAN στον υπολογιστή, κλπ.
Σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε καινούργια κάρτα Eye-Fi για πρώτη φορά, αρχικά αντιγράψτε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής του υπολογιστή που βρίσκεται στην κάρτα Eye-Fi και, στη συνέχεια, διαμορφώστε την κάρτα.

- Πριν να χρησιμοποιήσετε την κάρτα Eye-Fi, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό της κάρτας Eye-Fi σύμφωνα με την τελευταία έκδοση. Για λεπτομέρειες σχετικά με αναβαθμίσεις έκδοσης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

- Όταν ανεβάζετε δεδομένα εικόνων, η [Εξοικον. ενέργειας] δεν είναι διαθέσιμη.

- Αν εμφανιστεί το εικονίδιο (σφάλματος), εξαγάγετε και εισαγάγετε ξανά την κάρτα Eye-Fi ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Αν το εικονίδιο (σφάλματος) εξακολουθεί να εμφανίζεται, η κάρτα Eye-Fi μπορεί να έχει καταστραφεί. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Eye-Fi.Inc..

- Η επικοινωνία ασύρματου LAN μπορεί να διακόπτεται από άλλες συσκευές επικοινωνίας. Αν η λήψη δεδομένων είναι ανεπαρκής, μετακινήστε τη μηχανή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο που μπορείτε να ανεβάσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

- Μερικές κάρτες Eye-Fi διαθέτουν μια δυνατότητα "Endless Mode". Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα "Endless Mode". Βεβαιωθείτε ότι οι κάρτες Eye-Fi που εισάγετε σε αυτό το προϊόν έχουν απενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Eye-Fi". Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της δυνατότητας "Endless Mode", ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάρτα Eye-Fi.

Πίσω στην κορυφή