Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λήψη εικόνων 3D > Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

## Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

Καθώς πραγματοποιείτε σάρωση με τη μηχανή, η μηχανή κάνει λήψη πολλών εικόνων και, στη συνέχεια, τις συνθέτει σε μία στερεοσκοπική εικόνα. Η λειτουργία αυτή κάνει λήψη μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί ως στερεοσκοπική εικόνα δίνοντας κλίση στη μηχανή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (Λήψη 3D) (Σάρωση πολλαπλ. γωνιών)

1. Ευθυγραμμίστε τη μηχανή με το τέλος του θέματος που θέλετε να φωτογραφίσετε και πατήστε το κουμπί κλείστρου.

- Ένα μαύρο, διαφανές τμήμα (A) εμφανίζεται πριν από τη λήψη. Αυτό το κομμάτι δεν θα εγγραφεί.

1. Μετατοπίστε τη μηχανή μέχρι το τέλος του οδηγού (B), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη.

Εύρος λήψης σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών
Κάντε σάρωση με τη μηχανή περίπου 45 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά του θέματος που θέλετε να κάνετε εστίαση.
Σημειώσεις

- Στη λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών μπορείτε να επιλέξετε μόνο το μέγεθος πανοραμικής εικόνας [16:9(2M)].

- Ανατρέξτε, επίσης, στις συμβουλές για το Ημικυκλικό πανόραμα 3D. [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων που λήφθηκαν σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών στερεοσκοπικά
Προβολή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Πίσω στην κορυφή