Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λήψη εικόνων 3D > Ημικυκλικό πανόραμα 3D

## Ημικυκλικό πανόραμα 3D

Γίνεται λήψη πολλαπλών εικόνων ενώ κινείται η μηχανή και οι εικόνες αυτές συντίθενται σε μια εικόνα 3D. Η εγγεγραμμένη εικόνα μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (Λήψη 3D) (Ημικυκλικό πανόραμα 3D)

1. Ευθυγραμμίστε τη μηχανή με το τέλος του θέματος που θέλετε να φωτογραφίσετε και πατήστε το κουμπί κλείστρου.

- Ένα μαύρο, διαφανές τμήμα (A) εμφανίζεται πριν από τη λήψη. Αυτό το κομμάτι δεν θα εγγραφεί.

- Στη λειτουργία (Ημικυκλικό πανόραμα 3D) μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση λήψης πιέζοντας ελαφρά την ένδειξη (B).

1. Μετατοπίστε τη μηχανή μέχρι το τέλος του οδηγού (C), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη.

Συμβουλές για λήψη στη λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος 3D
Για τη σωστή λήψη εικόνων 3D, κάντε σάρωση με τη μηχανή σε αργή ταχύτητα. (Μετακινήστε τη μηχανή στοχεύοντας το φακό και σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο για 5 δευτερόλεπτα.)
Εάν σαρώνετε πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.
Συνιστάται να δοκιμάσετε αυτήν την κίνηση πολλές φορές πριν από τη λήψη.
Τα θέματα σε ηρεμία είναι τα πιο κατάλληλα για λήψεις 3D.

- Καθορίστε το σκηνικό και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής, για να κλειδώσετε την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία λευκού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κλείστρου τέρμα κάτω και μετατοπίστε παράλληλα τη μηχανή.

Σημειώσεις

- Η λήψη 3D δεν είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν υπάρχει μεγάλο θέμα

- Κινούμενα θέματα

- Όταν το κύριο θέμα βρίσκεται πολύ κοντά στη μηχανή

- Εικόνες με μικρή αντίθεση, όπως ο ουρανός, μια αμμώδης παραλία ή γκαζόν

- Οι εικόνες 3D αποτελούνται από ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο MPO. Αν διαγραφεί οποιοδήποτε αρχείο από τον υπολογιστή σας, η μηχανή μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

- Εάν δεν μπορείτε να μετατοπίσετε τη μηχανή κατά μήκος ολόκληρου του θέματος στο δεδομένο χρόνο, εμφανίζεται μία γκρίζα περιοχή στην εικόνα που έχει συντεθεί. Αν συμβεί αυτό, κινήστε τη μηχανή πιο γρήγορα για να καταγράψετε μια πλήρη εικόνα 3D.

- Επειδή πολλές εικόνες ενώνονται μεταξύ τους, το ενωμένο τμήμα δεν θα εγγραφεί ομαλά.

- Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι εικόνες μπορεί να είναι θολές. Συνιστάται να φωτογραφίσετε εικόνες σε φωτεινό εξωτερικό φως.

- Σε συνθήκες φώτων που αναβοσβήνουν, όπως φώτα φθορισμού, η λήψη 3D μπορεί να μην είναι επιτυχής.

- Αν ολόκληρη η γωνία προβολής της λήψης 3D και η γωνία προβολής όταν το AE/AF ήταν κλειδωμένο διαφέρουν υπερβολικά ως προς τη φωτεινότητα, το χρώμα ή την εστίαση, η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συμβεί αυτό, αλλάξτε τη θέση του κλειδώματος AE/AF και δοκιμάστε ξανά.

- Η λήψη 3D μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μετατοπίζετε τη μηχανή πάρα πολύ γρήγορα ή αργά.

- Όταν το κούνημα της μηχανής είναι πολύ έντονο.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι κατάλληλη για υποβρύχια λήψη. (DSC-TX10)

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Πίσω στην κορυφή